|  |
| --- |
| **Wyliczenie ceny ofertowej na część nr 2 zamówienia – dostawa statywów** |
|  | Ilość | Stawka podatkuVAT (%) | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Cena jednostkowa za brutto 1 szt. | Wartość netto zamówienia | Wartość bruttozamówienia |
| 1. **Zestaw 2 statywów z torbą transportową**

 **Charakterystyka statywu:*** Rura aluminiowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo
* Średnica rury: 35 mm
* Waga 2,2 kg
* Wysokość minimalna: 1060 mm
* Maksymalna wysokość: 1920 mm
* Długość transportowa 1050 mm
* Regulacja wysokości: obejma zaciskowa z zawleczką zabezpieczającą
* Rodzaj podstawy: trójnóg
* Maksymalny obciążenie: 50 kg
* Wymienne pierścienie 5 x 30 mm
* Czarny pierścień powleczony: tak

 **Charakterystyka torby transportowej:*** Waga 1 kg
* Kolor czarny
* Materiał : nylon 600D
* Grubość wykładziny 15 mm
* Podwójny zamek błyskawiczny
* Długość transportowa: 1050 mm
* Szerokość: 1070 mm
* Wysokość: 190 mm
* Głębokość: 290 mm

2. **Statyw z wychyleniem do monitorów studyjnych****Charakterystyka statywu:*** Rura stalowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo
* Wysokość minimalna: 900 mm
* Wysokość maksymalna:1500 mm
* Regulacja wysokości: obejma zaciskowa z zawleczką zabezpieczającą
* Rodzaj podstawy: trójkątna, wykonana z żeliwa
* Długość krawędzi podstawy: 292,5 mm
* Taca stalowa: 250mm x 250mm
* Kąt nachylenia: +/- 10 stopni
* Złącze dolne: M20
* Średnica rury rurki : 42 mm / 35 mm
* Obciążenie centylowe (bez kolców): 30 kg
* Obciążenie centryczne (z kolcami): 10 kg
* W zestawie komplet czarnych pierścieni: tak
* Wymienne pierścienie: 1 x 15 mm, 1 x 20 mm, 1 x 30 mm
* Waga: 7 kg

**3. Statywy blatowe do monitorów studyjnych****Charakterystyka statywu:*** Rura stalowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo
* Wysokość minimalna: 263 mm
* Wysokość maksymalna: 358 mm
* Kąt nachylenia +/- 15 °
* Obrót: 360°
* Powierzchnia podpierająca: 240 x 250 mm, wyściełana pianką EVA
* Regulacja wysokości: śruba nastawcza
* Materiał podstawy: stal
* Długość krawędzi podstawy: 250 mm
* Maksymalne obciążenie: 25 kg
* Wymienne pierścienie 1 x 20 mm, 1 x 30 mm
* W zestawie komplet czarnych pierścieni: tak
* Waga 4,1 kg

**4. Statywy blatowe do monitorów studyjnych z zaciskiem stołowym**Charakterystyka  statywu:•             Rura stalowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo•             Wysokość  minimalna:   250 mm•             Wysokość  maksymalna: 350 mm•             Kąt nachylenia   +/- 15 °•             Obrót: 360°•             Powierzchnia podpierająca: 240 x 250 mm, wyściełana pianką EVA•             Regulacja wysokości: śruba nastawcza•             Materiał podstawy zacisku: stal•             Długość krawędzi podstawy: 100x70 mm                Zakres mocowania do: 100 mm•             Maksymalne obciążenie: 25 kg•             Wymienne pierścienie   1 x 15 mm, 2 x 30 mm•             W zestawie komplet czarnych pierścieni: tak•             Waga     2,7 kg | 42044 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ BRUTTO CAŁKOWITEGO ZAMÓWIENIA:** |  |  |  |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia:……………………dni.

 …………………………………………………………………..

 Podpis Wykonawcy