|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyliczenie ceny ofertowej na część nr 2 zamówienia – dostawa statywów** | | | | | | |
|  | Ilość | Stawka podatku  VAT (%) | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Cena jednostkowa za brutto 1 szt. | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto  zamówienia |
| 1. **Zestaw 2 statywów z torbą transportową**   **Charakterystyka statywu:**   * Rura aluminiowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo * Średnica rury: 35 mm * Waga 2,2 kg * Wysokość minimalna: 1060 mm * Maksymalna wysokość: 1920 mm * Długość transportowa 1050 mm * Regulacja wysokości: obejma zaciskowa z zawleczką zabezpieczającą * Rodzaj podstawy: trójnóg * Maksymalny obciążenie: 50 kg * Wymienne pierścienie 5 x 30 mm * Czarny pierścień powleczony: tak   **Charakterystyka torby transportowej:**   * Waga 1 kg * Kolor czarny * Materiał : nylon 600D * Grubość wykładziny 15 mm * Podwójny zamek błyskawiczny * Długość transportowa: 1050 mm * Szerokość: 1070 mm * Wysokość: 190 mm * Głębokość: 290 mm   2. **Statyw z wychyleniem do monitorów studyjnych**  **Charakterystyka statywu:**   * Rura stalowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo * Wysokość minimalna: 900 mm * Wysokość maksymalna:1500 mm * Regulacja wysokości: obejma zaciskowa z zawleczką zabezpieczającą * Rodzaj podstawy: trójkątna, wykonana z żeliwa * Długość krawędzi podstawy: 292,5 mm * Taca stalowa: 250mm x 250mm * Kąt nachylenia: +/- 10 stopni * Złącze dolne: M20 * Średnica rury rurki : 42 mm / 35 mm * Obciążenie centylowe (bez kolców): 30 kg * Obciążenie centryczne (z kolcami): 10 kg * W zestawie komplet czarnych pierścieni: tak * Wymienne pierścienie: 1 x 15 mm, 1 x 20 mm, 1 x 30 mm * Waga: 7 kg     **3. Statywy blatowe do monitorów studyjnych**  **Charakterystyka statywu:**   * Rura stalowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo * Wysokość minimalna: 263 mm * Wysokość maksymalna: 358 mm * Kąt nachylenia +/- 15 ° * Obrót: 360° * Powierzchnia podpierająca: 240 x 250 mm, wyściełana pianką EVA * Regulacja wysokości: śruba nastawcza * Materiał podstawy: stal * Długość krawędzi podstawy: 250 mm * Maksymalne obciążenie: 25 kg * Wymienne pierścienie 1 x 20 mm, 1 x 30 mm * W zestawie komplet czarnych pierścieni: tak * Waga 4,1 kg   **4. Statywy blatowe do monitorów studyjnych z zaciskiem stołowym**  Charakterystyka  statywu:  •             Rura stalowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo  •             Wysokość  minimalna:   250 mm  •             Wysokość  maksymalna: 350 mm  •             Kąt nachylenia   +/- 15 °  •             Obrót: 360°  •             Powierzchnia podpierająca: 240 x 250 mm, wyściełana pianką EVA  •             Regulacja wysokości: śruba nastawcza  •             Materiał podstawy zacisku: stal  •             Długość krawędzi podstawy: 100x70 mm                  Zakres mocowania do: 100 mm  •             Maksymalne obciążenie: 25 kg  •             Wymienne pierścienie   1 x 15 mm, 2 x 30 mm  •             W zestawie komplet czarnych pierścieni: tak  •             Waga     2,7 kg | 4  20  4  4 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ BRUTTO CAŁKOWITEGO ZAMÓWIENIA:** |  |  |  |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia:……………………dni.

…………………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy