**Gdańsk, dnia 06.02.2023r**.

**GUM2023ZP0003**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Wykonanie robót budowlanych na terenach zewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obejmującego dwa zadania**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jak niżej:

**Pytanie 1**

Zadanie nr 1

Zgodnie z opisem zadania (załącznik nr 3 -OPZ) należy wykonać podbudowę z piasku stabilizowanego cementem C15/20 gr. 15 cm. W przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o informację czy podbudowę należy wykonać. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie nowego przedmiaru w uwzględnioną pozycją.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia przedmiar.

**Pytanie 2**

Zadanie nr 1

Prosimy o wskazanie miejsca w którym należy wykonać naprawę tynku mozaikowego.

**Odpowiedź:**

Naprawa tynku mozaikowego na cokole, segmentu A budynku głównego.

**Pytanie 3**

Zadanie nr 1

Prosimy o wskazanie miejsca demontażu, a następnie wykonania nowego ogrodzenia.

**Odpowiedź:**

Wzdłuż remontowanego chodnika, ogrodzenie widoczne na rys. 1 plik „DOK\_FOT\_ ZAD 1.pdf”.

**Pytanie 4**

Zadanie nr 1

Prosimy o przedstawienie rysunku z zaznaczeniem wykonania prac w zakresie kanalizacji deszczowej w szczególności następujących punktów z OPZ:

- Wykonanie rurociągu od wpustu deszczowego do istniejącej studni, wraz z podłączeniem – prosimy o wskazanie którego wpustu deszczowego i której studni dotyczy opis

- Włączenie wpustu deszczowego do istniejącej studni – prosimy o wskazanie wpustu i studni których dotyczy opis

- Wykonanie wpustu deszczowego z PP … – prosimy o wskazanie miejsca ustawienia nowego wpustu

- Wykonanie studni rewizyjnej PP na istniejącej instalacji ... – prosimy o wskazanie miejsca ustawienia nowej studni

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi rysunkami: studnia rewizyjna PP do wykonania w miejscu połączenia istniejącej instalacji z wyremontowaną, do wykonania 1 nowy wpust deszczowy podłączony do istniejącej studni kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej między segmentem A i B budynku, odległość 3 m od studni.

**Pytanie 5**

Zadanie nr 2

Zgodnie z opisem zadania (załącznik nr 3 -OPZ) należy przestawić słupek informacyjny. W przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o udostępnienie nowego przedmiaru w uwzględnioną pozycją.

**Odpowiedź:**

Uzupełniono przedmiar.

**Pytanie 6**

Zadanie nr 2

Zgodnie z opisem zadania (załącznik nr 3 -OPZ) należy zdemontować dwa słupki parkingowe.

W przedmiarze natomiast jest pozycja (nr 30), która dotyczy ustawienia dwóch nowych

słupków blokujących U-12c. Prosimy o wyjaśnienie czy istniejące słupki należy zdemontować,

a następnie ustawić je w nowej lokalizacji, czy istniejące należy zastąpić nowymi, czy ustawić

dwa słupki z demontażu i dwa nowe słupki. Prosimy o uwzględnienie odpowiedniej wersji w

przedmiarze.

**Odpowiedź:**

Słupki blokujące należy przestawić – 2 sztuki – zmieniono przedmiar.

**Pytanie 7**

Zadanie nr 2

W przedmiarze brak pozycji z OPZ dotyczącej skarpowania terenu i siania trawy, prosimy o

uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Uzupełniono przedmiar o sianie trawy.

Zamawiający informuje o zmianie załączników 3 – **przedmiary** oraz załącznika 3 - **OPZ** , które stanowią integralną cześć SWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **07.02.2023 r**. na dzień **14.02.2023 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Dodatkowo zmianie ulega termin związania z ofertą, który upływa **15.03.2023 r.**

 *p.o. Kanclerza /-/*

 *Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła: Małgorzata Święcicka