

**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: [sekretariat@zzozwadowice.pl](mailto:sekretariat@zzozwadowice.pl)

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie testów specjalistycznych aparatów radiologicznych dla ZZOZ w Wadowicach przez okres 3 lat.

Testy specjalistyczne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej w niżej podanych aparatach:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa aparatu | Nr seryjny | Nr inwentarzowy | Model | Rok produkcji |
| 1. | Aparat RTG przewoźny | PKL 12638 | TN 802/1856 | TXL -PLUS 4 APR | 2018 |
| 2. | Mammograf cyfrowy z 2 monitorami do prezentacji obrazów medycznych | SDM 131800316,stacja opisowa HOLOGIC 2980818D0887-SW; monitor lewy: 2590157077; monitor prawy: 259015086 | TN 802/1862 | Selenia Dimensions; monitory Barco MDCG-5221 SN | 2018;  monitory 2019 |
| 3. | Aparat RTG | 10875 | TN 802/2102 | DRX Evolution Plus | 2021 |
| 4. | Aparat RTG | 16R-0263 | TN 802/1712 | Q-Rad -16R-0263 | 2016 |
| 5. | Ramię C – aparat RTG | 30894 | TN 802/907 | Sirembil Compact L | 2012 |
| 6. | RTG – stacja lekarska diagnostyczna z 2 monitorami medycznymi | 1000457567; monitory: S/N 34364096 P, S/N 34386096 P | TN 802/635 | Stacja Fujitsu Seimens ESPRIMO; monitory EIZO Radiforce G20 | 2006 |

Wymagania:

* Wykonawca posiada uprawnienia, kompetencje i umiejętności oraz oprzyrządowanie z ważną kalibracją do wykonywania, przez okres trwania umowy, testów całej ww. aparatury rtg.

Zakres testów specjalistycznych – zgodny z wymienionymi w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2023 poz. 195) oraz ustawą Prawo atomowe (Dz.U. 2023 poz. 1173). **Ważny certyfikat akredytacji zgodny z normą PN-EN ISO 17025 w zakresie wykonywanych testów specjalistycznych – dołączyć do oferty.**

* W przypadku konieczności obecności inżyniera serwisowego do wykonania testów danej aparatury, Wykonawca organizuje i opłaca we własnym zakresie usługę serwisową ww. inżyniera.
* Testy specjalistyczne aparatury rtg muszą być wykonane w sposób zapewniający ciągłość ich ważności tj. nie później niż przed upływem 12 m-cy od daty poprzedniego ich wykonania tj. **do 28.06.2024r.** Umowa zawarta na 3 lata aby zapewnić ciągłość ważności testów.
* Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uprawnionego pracownika do wykonania testów max. do 4 dni roboczych (od pon. do pt.) od momentu telefonicznego powiadomienia.
* Testy zakończone max. 5 dni roboczych od momentu ich rozpoczęcia.
* Konsultacje w zakresie testów specjalistycznych – w ramach usługi.
* Dokładny termin wykonania poszczególnych testów specjalistycznych zostanie ustalony telefonicznie przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Telefon do pracowni 33 87 21 200 wew. 411
* Możliwość przesunięcie terminu wykonania testów specjalistycznych po uzgodnieniu telefonicznym (jw.).
* Protokoły z wykonania poszczególnych testów specjalistycznych przekazywane w dwóch egzemplarzach: Kierownik pracownik – oryginał.
* Przekazywanie protokołów z wykonania poszczególnych testów specjalistycznych w terminie 14 dni od zakończenia testu.

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***