**Załącznik nr 2**

**Pakiet III. Wózki transportowe siedzące – 10 szt.**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2020**

**Do oferty należy załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.**

**Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | **PARAMETRY OFEROWANE /  NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY** |
| **A.** | **PARAMETRY OGÓLNE** | |  |
| **I** | **Wózki inwalidzkie standardowe – 6 szt.** | **TAK** |  |
|  | Wózki standardowe wykonane ze stali precyzyjnej, przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządów ruchu | TAK, podać |  |
|  | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość siedziska min.48 cm | TAK, podać |  |
|  | Podnóżek pod kątem prostym. | TAK, podać |  |
|  | Kółka odbojowe zabezpieczające ściany przed porysowaniami niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach. | TAK, podać |  |
|  | Max. obciążenie min. 120 kg. | TAK, podać |  |
|  | Koła pełne bezdętkowe, Koła tylne 24 x 1 3/8, Koła przednie o rozmiarze 200x50 | TAK, podać |  |
|  | Koła tylne na szybkozłączce | TAK, podać |  |
| **II** | **Wózki inwalidzkie ortopedyczne – 2 szt.** | **TAK** |  |
|  | Wózki standardowe wykonane ze stali precyzyjnej, przeznaczone dla osób z urazami kończyn dolnych z regulowanym kątem podnóżka | TAK, podać |  |
|  | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość siedziska min.48 cm | TAK, podać |  |
|  | Podnóżki z regulowanym kątem | TAK, podać |  |
|  | Kółka odbojowe zabezpieczające ściany przed porysowaniami niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach. | TAK, podać |  |
|  | Max. obciążenie min. 120 kg | TAK, podać |  |
|  | Koła pełne bezdętkowe, Koła tylne 24 x 1 3/8, Koła przednie o rozmiarze 200x50 | TAK, podać |  |
| **III** | **Wózki inwalidzkie bariatryczne – 2 szt.** | **TAK** |  |
|  | Ręczny wzmocniony wózek inwalidzki dla osób dorosłych bardzo ciężkich | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja wózka pozwalająca na łatwe dopasowanie ustawień wózka do potrzeb każdego użytkownika. Możliwość ustawienia zarówno wysokości siedziska, oparcia, jak i głębokości wygodnego podparcia pod łokieć | TAK, podać |  |
|  | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 170 kg | TAK, podać |  |
|  | Koła pełne bezdętkowe, Koła tylne 24 x 1 3/8, Koła przednie o rozmiarze 200x50 | TAK, podać |  |
|  | wersja wzmocniona o szerokości siedzenia min 56cm | TAK, podać |  |
|  | tapicerka wzmocniona | TAK, podać |  |
|  | Podnóżek pod kątem prostym. | TAK, podać |  |
|  | Kółka odbojowe zabezpieczające ściany przed porysowaniami niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach. | TAK, podać |  |
| **B.** |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?  Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE[[1]](#footnote-1)  Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

1. Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty [↑](#footnote-ref-1)