**Szafa teleinformatyczna/serwerowa**

Model/ typ:

Producent/kraj

Rok produkcji

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (proszę podać):** |
|  | **Sprzęt fabrycznie nowy** |  |
|  | **Typ:** SZB IT 19” (cali) |  |
|  | **Wymiary maksymalne:** |  |
|  | **Wysokość:** 42U |  |
|  | **Szerokość:** 600 mm |  |
| **Głębokość:** 1000 mm |  |
|  | Kółko skrętne 150 do szaf i stojaków teleinformatycznych, **2 szt.** |  |
|  | Kółko skrętne 150 z blokadą do szaf i stojaków teleinformatycznych, **2 szt.** |  |
|  | Półka o regulowanej głębokości 500-900 mm, wysokość 1U, czarna, **3 szt.** |  |
|  | Półka stała ISU/1U z uchwytami kablowymi, mocowana na 4 belkach, wysokość: 1U, głębokość 750 mm, głębokość montażowa między przednimi a tylnymi belkami nośnymi: 750-850 mm, **2 szt.** |  |
|  | Listwa zasilająca 16A, montaż 19", 1U, jednofazowa 16A |  |
|  | **Dodatkowe cechy:** |  |
|  | Drzwi z przodu i z tyłu blaszane, perforowane o prześwicie 80% |  |
|  | Szafa składa się z: szkieletu, belek nośnych typu standard, z przodu i z tyłu drzwi blaszanych perforowanych o prześwicie 80% z klamką, osłon bocznych z zamkiem, stopek, linek uziemienia. |  |