**TABELA NR 8 – POJEDYNCZY ZBIERACZ ODPADÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Stelaż pojedynczy na brudną bieliznę lub odpady |  |
|  | Konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 20 mm, całkowicie spawanej, bez śrub i połączeń, gdzie może gromadzić się brud |  |
|  | Stelaż wyposażony w 1 uchwyt- kołnierz gumowy zawijany na zakładkę do zamocowania worków foliowych lub materiałowych o pojemności 70-120 l, niedopuszczalne jest stosowanie klipsów przytrzymujących |  |
|  | Stelaż z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze do wyboru przez Zamawiającego (min. 8 kolorów) |  |
|  | Pokrywa podnoszona pedałowo, z możliwością regulacji stopnia otwarcia pokrywy |  |
|  | Mechanizm spowalniający opadanie pokrywy |  |
|  | Mechanizm pedału skonstruowany tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż |  |
|  | 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 mm, z szarym, termoplastycznym ogumieniem, niebrudzące |  |
|  | Wymiar: 410 x 495 x 950 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 10 mm |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.