**TABELA NR 1 – WAGA LEKARSKA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Elektroniczna waga kolumnowa z wzrostomierzem przeznaczona do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III |  |
|  | Łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym |  |
|  | Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki. |  |
|  | Plastikowo - aluminiowy bezpieczny wzrostomierz z zakresem 75-200 cm i odczytem wyniku z przodu i boku wzrostomierza. |  |
|  | Funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odżywienia pacjenta |  |
|  | Platforma, na której stoi pacjent zintegrowana pomostem wagi |  |
|  | Wyniki ważenia pozostają “zamrożone” na wyświetlaczu funkcją HOLD |  |
|  | Min. 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą. |  |
|  | 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi. |  |
|  | Obciążenie maksymalne 200 kg |  |
|  | Działka elementarna 100 g < 150 kg > 200 g |  |
|  | Zakres TARA 200 kg |  |
|  | Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) 294 x 1340 x 417 mm (+/- 10 mm) |  |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | |
|  | Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG klasa I |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.