**TABELA NR 24 – KONTENER TRANSPORTOWY DO BIELIZNY BRUDNEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Kontener uniwersalny przeznaczony do transportu brudnej bielizny lub odpadów w workach |  |
|  | Kontener wykonany z aluminium anodyzowanego zapewniającego trwałość lekkość konstrukcji |  |
|  | Ściana przednia składająca się z 3 elementów, które można złożyć i zsunąć do dołu dla ułatwienia załadunku przez personel |  |
|  | Pokrywa otwierana na całej długości kontenera dla uzyskania swobodnego dostępu od góry |  |
|  | Podstawa wzmocniona ramą. Zderzak dookoła podstawy kontenera |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w 2 koła stałe i 2 obrotowe o średnicy min. 150 mm |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia po stronie kół obrotowych |  |
|  | Wymiary kontenera: (szerokość x głębokość x wysokość )  - zewnętrzne 1100 x 650 x 1400 mm (+/- 30 mm)  - wewnętrzne 1000 x 600 x 1200 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | W podłodze umieszczony kurek umożliwiający odprowadzanie wody |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.