rejestrator video DAHUA NVR5832-4KS2 32 porty

* wejścia wideo: 32x kanały IP
* wyjścia wideo: 2x VGA, 2x HDMI (**4K** UHD/Full HD)
* maks. rozdzielczość nagrywania: **4000x3000 (12Mpx)**
* maks. bitrate: 320Mbit (wej.), 320Mbit (wyj.)
* kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
* interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata
* wejście/wyjście audio: 1/2 (RCA)
* wejścia/wyjścia alarmowe: 16/6
* interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
* obsługa dysków: 8x [**HDD Sata III**](https://www.napad.pl/p-153-rejestratory-cyfrowe-dyski-hdd.html) (max. 80TB)
* wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu
* obsługa kamer ANPR (LPR), panoramicznych oraz Fisheye
* zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP, SDK, CGI, PSIA
* obsługa połączeń P2P

***2 dyski twarde WD Purple 10 TB***