Szczecin, dnia 06.05.2021 r.

**MODYFIKACJA NR 1**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego przedmiotem jest: „Dostawa przepustnic miedzykołnierzowych wraz z napędami”

Na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 1 do SWZ w kolumnie „Przedmiot zamówienia” w następujący sposób:

**Było:**

Fabrycznie nowe napędy do przepustnic o wymaganiach technicznych:
- napęd niepełno-obrotowy 90º
- siła momentu obrotowego – zamykanie **max** 1800Nm
- siła momentu obrotowego – otwieranie **max** 1800Nm
- silnik indukcyjny 230VAC
- moc nominalna 0,1kW
- prąd max 2,2A
- czas operacji zamykanie 90º - **36s**
- czas operacji otwieranie 90º - **36s**

Producent: AUMA
Model: SQ14.2

**Jest:**

Fabrycznie nowe napędy do przepustnic o wymaganiach technicznych:
- napęd niepełno-obrotowy 90º
- siła momentu obrotowego – zamykanie **min.** 1800Nm
- siła momentu obrotowego – otwieranie **min.** 1800Nm
- silnik indukcyjny 230VAC
- moc nominalna 0,1kW
- prąd max 2,2A
- czas operacji zamykanie 90º - **do 50s**
- czas operacji otwieranie 90º - **do 50s**

Producent: AUMA
Model: SQ14.2

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ.