**FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANYCH/OFEROWANYCH
URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH**

Należy wpisać TAK lub NIE w kolumnie 5 " Czy typ (model) oferowany, producent (kolumna nr 4) spełnia wymagane minimalne parametry, wyposażenie zamawianego produktu (kolumna nr 3)"; podać typ, model i producenta oferowanej pozycji w kolumnie 4 „Typ (model) oferowany, producent”; w kolumnach 7, 8 i 10 podać ceny jednostkowe netto, wartość netto i wartość brutto zgodnie z podaną w kolumnie 9 stawką podatku VAT dla założonej ilości zamawianego sprzętu (kolumna 6). Brak wymaganych opisów technicznych, modeli lub cen spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiane urządzenia wielofunkcyjne wymienione w poniższej tabeli, muszą być kompletne, zdatne do użytku i muszą spełniać wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

| **Lp.** | **Opis** | **Wymagane minimalne parametry, wyposażeniezamawianego produktu** | **Typ (model) oferowany,****producent** | **Czy typ (model) oferowany, producent (kol. nr 4) spełnia wymagane minimalne parametry, wyposażenie zamawianego produktu (kol. nr 3)** | **Ilość****[szt.]** | **Cena jedn.netto(PLN)** | **Wartość netto(PLN)** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto(PLN)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4  | - monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z dupleksem;- drukowanie, kopiowanie, skanowanie;- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,7 GHz;- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 9,7”, a nie większej niż 10,5”;- co najmniej 3 GB pamięci RAM;- dysk twardy co najmniej 320 GB;- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wi-Fi, co najmniej 2 porty USB 2.0 i 1 port USB 3.0;- pojemność podajników papieru co najmniej:  - kaseta 550 arkuszy;  - taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy;- pojemność tacy odbiorczej co najmniej 500 arkuszy;- obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej 76,5x127,5 mm do 215,5 x 355,0 mm;- gramatura co najmniej od 60-195 g/m2;- czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 12 s;- szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 50 str/min.;- rozdzielczość drukowania co najmniej od 600x600 do 1200x1200 dpi;- język opisu strony co najmniej PCL 6 i PostScript 3;- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF/EPS i XPS;- drukowanie z co najmniej: AirPrint, Google Cloud Print;- czcionki co najmniej: PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-130 romańskich;- szybkość kopiowania A4 co najmniej 50 str./min;- czas uzyskania pierwszej kopii A4 nie większy niż 6s;- rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;- powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;- zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;- automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy;- rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;- możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 7, 8.1, 10 i 11;- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 50 000 stron (A4);- dedykowany stolik pod kserokopiarkę;- gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  |  | **3** |  |  | 23% |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4  | - kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z dupleksem;- drukowanie, kopiowanie, skanowanie;- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,7 GHz;- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 9,7”, a nie większej niż 10,5”;- co najmniej 3 GB pamięci RAM;- dysk twardy co najmniej 320 GB;- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wi-Fi, co najmniej 2 porty USB 2.0 i 1 port USB 3.0;- pojemność podajników papieru co najmniej:  - kaseta 550 arkuszy;  - taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy;- pojemność tacy odbiorczej co najmniej 250 arkuszy;- obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej 98,5x148,5 mm do 215,5 x 355,0 mm;- gramatura co najmniej od 60-215 g/m2;- czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 12 s;- szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 25 str/min.;- rozdzielczość drukowania co najmniej od 600x600 do 1200x1200 dpi;- język opisu strony co najmniej PCL 6 i PostScript 3;- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF/EPS i XPS;- drukowanie z co najmniej: AirPrint, Google Cloud Print;- czcionki co najmniej: PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-130 romańskich;- szybkość kopiowania A4 co najmniej 25 str./min;- czas uzyskania pierwszej kopii A4 nie większy niż 7s;- rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;- powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;- zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;- automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy;- rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;- możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 7, 8.1, 10 i 11;- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 23 000 stron czarny oraz kolory co najmniej17 000 stron każdy; - dedykowany stolik pod kserokopiarkę;- gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  |  | **5** |  |  | 23% |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3  | - monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z dupleksem;- drukowanie, kopiowanie, skanowanie;- procesor dwurdzeniowy;- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 6,5”, a nie większej niż 7,5”;- co najmniej 2 GB pamięci RAM;- dysk twardy eMMC co najmniej 64 GB;- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wi-Fi, co najmniej 3 porty USB 2.0;- pojemność podajniku papieru co najmniej 1200 arkuszy; - pojemność tacy odbiorczej co najmniej 250 arkuszy;- obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej 99,0x148,5 mm do 296,5 x 431,0 mm;- dwie kastety na papier: A4 i A3;- taca wielofunkcyjna obsługująca format A3, A4, A5, A5R, B4, B5, koperty;- gramatura co najmniej od 60-215 g/m2;- czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 12 s;- szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 30 str/min.;- szybkość drukowania A3 nie mniejsza niż 15str./min.;- rozdzielczość drukowania co najmniej od 600x600 do 1200x1200 dpi;- język opisu strony co najmniej PCL 6;- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF/EPS i XPS;- drukowanie z co najmniej: AirPrint, Google Cloud Print;- czcionki co najmniej PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR;- szybkość kopiowania A4 co najmniej 30 str./min;- szybkość kopiowania A3 co najmniej 15str./min.;- czas uzyskania pierwszej kopii A4 nie większy niż 6s;- rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;- powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;- zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;- automatyczny podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 50 arkuszy A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R;- rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;- możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 7, 8.1, 10 i 11;- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 30 000 stron;- dedykowany stolik pod kserokopiarkę;- gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  |  | **5** |  |  | 23% |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 | - kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z dupleksem;- drukowanie, kopiowanie, skanowanie;- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,7GHz;- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 9,5”, a nie większej niż 10,5”;- co najmniej 3 GB pamięci RAM;- dysk twardy SSD co najmniej 256 GB;- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wi-Fi, co najmniej 2 porty USB 2.0 1 port USB 3.0;- pojemność podajników papieru co najmniej 1200 arkuszy; - pojemność tacy odbiorczej co najmniej 250 arkuszy;- obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej 99,0x99,0 mm do 319,5 x 457,0 mm;- dwie kastety na papier: A4 i A3;- taca wielofunkcyjna obsługująca format A3, A4, A5, A5R, B4, B5, koperty;- gramatura co najmniej od 60-295 g/m2;- czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 12 s;- szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 22 str/min.;- szybkość drukowania A3 nie mniejsza niż 15str./min.;- rozdzielczość drukowania co najmniej 1200x1200 dpi;- język opisu strony co najmniej PCL 6, PostScript 3;- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF/EPS i XPS;- drukowanie z co najmniej: AirPrint, Google Cloud Print;- czcionki co najmniej PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-130 romańskich;- szybkość kopiowania A4 co najmniej 22 str./min;- szybkość kopiowania A3 co najmniej 15str./min.;- czas uzyskania pierwszej kopii A4 nie większy niż 7s;- rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;- powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;- zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;- automatyczny podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy formatu A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R;- rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;- możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 8.1, 10 i 11;- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 30 000 stron czarny oraz kolory co najmniej 18 000 stron każdy;- dedykowany stolik pod kserokopiarkę;- gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  |  | **3** |  |  | 23% |  |

**Cena netto oferty** …………………………………. **złotych**

**Cena brutto oferty** …………………………… . **złotych**

Okres gwarancji, którym objęte będą urządzenia wielofunkcyjne, równy jest sumie wymaganego okresu gwarancyjnego (podanego w specyfikacji technicznej dla poz. od 1 do 4 z „dodatkowym okresem gwarancyjnym”.

**Oferujemy „dodatkowy okres gwarancyjny”, którym objęte będą urządzenia wielofunkcyjne w wymiarze (należy podać w pełnych miesiącach >= 0)**

**………………….[miesięcy].**

| **Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu**(kryteria oceny ofert zgodnie z pkt. 12 SWZ „Opis kryteriów i sposób oceny ofert”) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **Czas dostawy** - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach) w jakim będzie realizował dostawy asortymentu, objętego pojedynczym zapotrzebowaniem, zgodnie z SWZ i projektem umowy. Czas dostawy należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas dostawy(dni) | Oferowany czas dostawy (dni) |
| **21** |  |
| **Dodatkowy okres gwarancji** - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę dodatkowego okresu gwarancji, którym objęte zostaną projektory stanowiące przedmiot zamówienia i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, zapisami SWZ, projektem umowy i ofertą wykonawcy. Dodatkowy oferowany okres gwarancyjny na oferowany sprzęt należy podać w pełnych miesiącach. **Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesiące, chyba, że w specyfikacji dla danej pozycji podano inaczej.** | Wymagany min. okres gwarancji(m-ce) | Oferowany dodatkowy okres gwarancji **(w miesiącach)** |
| zgodnie z wymaganiami niniejszejspecyfikacji | ……………………. |
| **Czas naprawy** – Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w którym, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca dokonania skutecznej naprawy urządzenia wielofunkcyjnego . Czas ten liczony jest od dnia przystąpienia wykonawcy do zgłoszonego do naprawy urządzenia wielofunkcyjnego do dnia dokonania jego skutecznej naprawy zgodnie z wymaganiami SWZ i projektem umowy. Czas naprawy należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy(dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
| **21** | ……………………. |
| **Czas wymiany** – Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu w którym, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego urządzenia wielofunkcyjnego (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na w pełni sprawny wolny od wad (stanowiącego przedmiot zamówienia i oferty wykonawcy). Czas liczony jest od dnia przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii do momentu dokonania skutecznej jego wymiany na sprawny zgodnie z wymaganiami SWZ i projektem umowy. Czas wymiany należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany(dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
| **21** | ……………………. |