**Załącznik nr 1 do SIWZ – przedmiar robót/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne w postaci wykonania podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do pracowni diagnostyki w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz **na potrzeby realizacji projektu** „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”. Podjazd powinien składać się z dwóch szyn metalowych, z blachy ryflowanej, szorstkiej lub karbowanej, o grubości min. 4 mm, z bocznymi krawędziami o wysokości 70 mm. Minimalna szerokość w świetle przejazdu powinna wynosić 1200 mm. Wzdłuż podjazdu obustronne poręcze.

Przed wykonaniem prac związanych z przedmiotem zamówienia, konieczne jest wykonanie pomiarów na miejscu montażu, pod adresem: Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz.

Termin montażu powinien zostać ustalony z Zamawiającym i przedstawicielem szkoły min. dwa dni przed montażem.

Zakres prac dla przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze.

Ostateczny termin wykonania prac: **30 dni od dnia podpisania umowy.**

**Rysunek poglądowy dla przedmiaru robót** **w pracowni diagnostyki znajdującej się w: Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu, przy ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podjazd należy zamontować od lewej strony schodów. Kąt nachylenia podjazdu do podłoża musi być zgodny z zapisami obowiązującego prawa budowlanego. |  |  |  |  |

