KR-01/26/22 Balice, 18.11.2022 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Dostawa macierzy dyskowych wraz z instalacją i konfiguracją dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Zamawiający wymaga dostarczenia macierzy z dyskami NVMe (pkt. 6 – Dostarczone dyski), obsługą protokołu NVMe over IP (pkt. 5 – Obsługiwane protokoły) oraz wymaga aby kontrolery dysków komunikowały się z dyskami protokołem NVMe (pkt. 3 Kontrolery, pamięć cache). Jednocześnie Zamawiający wymaga niewygórowanej wydajności na poziomie 140 000 IOPS (pkt. 14 – Wydajność urządzenia) co wskazuje na macierz opartą o dyski SSD SAS. Czy w związku z tym, Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy wyposażonej w dyski SSD SAS o wydajności przewyższającej 140 000 IOPS? Jednocześnie wnosimy o dopuszczenie macierzy bez niepotrzebnego w tym przypadku protokołu NVMe over IP oraz komunikacji protokołem NVMe między kontrolerami, a dyskami.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania macierzy wyposażonej w dyski SSD SAS.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB