**URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA**

Plac Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, tel.: 46 858-15-60

www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Żyrardów, 24.08.2023 r.

ZP.271.2.40.2023.PS

 Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 t.j.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Część I „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Środkowej do ul. Spacerowej”, CzęśćII „Remont ul. Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”.

**Dotyczy:** **Część II „Remont ul. Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”**.

**Pytanie nr 1:**

W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe. W SST i opisie technicznym podano kategorię ruchu KR 3 natomiast w przedmiarze robót wskazano kategorię ruchu KR 2. Przedstawiona w projekcie konstrukcja nawierzchni zgodnie z KTKNPiP wskazuje na kategorię ruchu KR 2. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe.

**Odpowiedź:**

Konstrukcje nawierzchni i podbudowy należy wykonać zgodnie z materiałami do zgłoszenia robót (opis konstrukcja nawierzchni, rysunek przekrój normalny). Warstwy bitumiczne (ścieralna i wiążąca) projektować na ruch KR3.

**Pytanie nr 2:**

W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy brak SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z AC 11 S. Prosimy o potwierdzenie, że mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną z AC 11 S należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2 2014. (Zarządzenie nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku).

**Odpowiedź:**

Mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną z AC 11 S należy zaprojektować

zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2.

W załączeniu SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną
z AC 11 S (aktualizacja 2023).

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o załączenie pełnej dokumentacji: m.in. szczegółów konstrukcyjnych, przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada pełnej dokumentacji projektowej ponieważ przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na remont drogi. W związku z powyższym należy wykonać w istniejącym obiekcie budowlanym roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego o konstrukcji z opisu materiałów do zgłoszenia robót.

**Pytanie nr 4:**

W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia w ramach przedmiotowego kontraktu oraz braku pełnej dokumentacji projektowej prosimy o potwierdzenie: Czy ilość przedmiarowa przewiduje całość robót przewidzianych do wykonania?

**Odpowiedź:**

Ilość przedmiarowa przewiduje całość robót przewidzianych do wykonania.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy zapisów z UMOWY § 8. pkt. 11. „Jeżeli podczas dokonywania Odbioru Końcowego Robót Zamawiający stwierdzi, że zgłoszony do odbioru przedmiot umowy zawiera wady lub usterki uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wstrzyma się z Odbiorem Końcowym Robót do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na ich usunięcie”.

Wnosimy o zmianę treści w/w punktu na:

„Jeżeli podczas dokonywania Odbioru Końcowego Robót Zamawiający stwierdzi, że zgłoszony do odbioru przedmiot umowy zawiera wady lub usterki uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wskaże te usterki w protokole z czynności odbioru ostatecznego i wyznaczy termin ich usunięcia, nie warunkując tym samym samego odbioru ostatecznego.”

Wykonawca informuje, że art. 647 Kodeksu Cywilnego stanowi o zobowiązaniu wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej a inwestor zobowiązuje się do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wystąpienie usterek bądź wad w robotach w żadnym wypadku nie wpływa na niemożność podpisania protokołu i odbioru robót z jednoczesnym zobowiązaniem do usunięcia w uzgodnionym terminie.

Powyższą kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 22 czerwca 2007r. V CSK 99/2007) który stwierdził, iż ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 k.c., a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 i art. 638 k.c.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji wraz z rysunkami kanalizacji deszczowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada pełnej dokumentacji projektowej ponieważ przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na remont drogi. W związku z powyższym należy odtworzyć istniejące rzędne posadowienia studni i kanałów deszczowych.

W załączeniu zaktualizowana STWiORB – nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców.

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski