**Część 3. Elementy konstrukcyjne i listwy zasilające**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Typ |  | Ilość |
| Patchpanel | UTP 19" 24x RJ45 kat.5e, tacka złącza KRONE | szt. | 5 |
| Listwa zasilająca | ZARZĄDZALNA IP POWER SOCKET 5G10A | szt. | 1 |
| Listwa zasilająca | ZARZĄDZALNA GSM POWER SOCKET 5G10A | szt. | 1 |
| Listwa zasilająca | LinkBase 230V do szafy rack 19", 9 gniazd z wyłącznikiem, 1.8m | szt. | 5 |
| Półka | z otworami 250mm 1U, 19", czarna | szt. | 3 |
| Półka | wysuwana pod klawiaturę / monitor, gł. 335mm, 2U, 19" | szt. | 1 |
| Półka | wysuwana 19", 1U, o gł. 550mm, mocowana w czterech punktach, czarna | szt. | 3 |
| Szuflada | 2U do szafy rack 19" | szt. | 3 |
| Szuflada | zapasu kabla rack 19" | szt. | 3 |