**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, ogłasza postępowanie na:

**„Zaprojektowanie i wykonanie ścianki wspinaczkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej“**

1. **Dane ogólne**

Zaprojektowanie oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej na istniejącej ścianie wykonanej z żelbetu znajdującej się na zewnętrznej części strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, przy

ul. Żabieńska 20, 33 -200 Dąbrowa Tarnowska**.**

1. **Opis oraz wymagane wyposażenie**

Obiekt ma charakter szkoleniowo-ćwiczebny z przeznaczeniem całorocznym.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Asortyment** | **Ilość** | **Dodatkowy opis** | **Spełnia TAK/NIE** |
| 1. | **Dokumentacja** | 1 kpl. | Dokumentacja projektowa ścianki wspinaczkowej wraz z instrukcją użytkowania i serwisu (badań okresowych) w 2 egz. Należy uwzględnić zastosowanie elementów które są odporne na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczenie do wspinania z asekuracją górną, jak i również dolną.  |  |
| 2. | **Górne stanowisko asekuracyjne** | 4 szt. |  |  |
| 3. | **Przelotowe punkty asekuracyjne** | 14 szt. |  |  |
| 4. | **Chwyty wspinaczkowe**  | 160 szt. | Chwyty wspinaczkowe z certyfikatem na zgodność z normą:PN-EN 12572-3: 2017 wydany przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą **(deklaracja zgodności jest niewystarczająca).**Rozmiary chwytów od XS do XLKolor: 4 rodzaje |  |
| 5. | **Montaż** |  | Wykonanie zaprojektowanej ścianki wspinaczkowej zgodnie ze sztuką oraz dokonanie stosownych badań zakończonych protokołem potwierdzającym spełnienie norm bezpieczeństwa oraz zgodność montażu.  |  |

1. **Charakterystyka ścianki**
* Wysokość do: 9,8 m
* Szerokość podstawy: 5,5 m
* Powierzchnia: ok. 53 m2

Wymaga się przedstawienie od wykonawcy referencji potwierdzających wykonanie conajmiej jednej podobnej realizacji.

Wszystkie uzgodnienia dotyczące etapu projektu należy konsultować z przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Gwarancja minimum: **24 miesiące na dostarczone elementy oraz wykonanie**.

Termin dostawy: **4 tygodnie od podpisania umowy.**