***Załącznik nr 5 do SWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E- ul. Tkackiej w Ozorkowie­ przebudowa chodnika od ul. Bema do ul. Staszica w Ozorkowie".**

**OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH**

Roboty budowlane obejmują wymianę i poszerzenie nawierzchni chodnika zgodnie z zakresem zaznaczonym na załączonej mapie.

Prace polegać będą na wymianie i poszerzeniu nw. elementów pasa drogowego:

* nawierzchnia chodnika
* nawierzchnia zjazdów
* krawężnik
* obrzeża

Szerokość chodnika 2,0 m.b. z lokalnymi przewężeniami

 Odprowadzenie wody powierzchniowej grawitacyjnie.

**ZAKRES PRAC OBEJMUJE**

* roboty rozbiórkowe
* wykonanie koryta
* wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko
* wykonanie robót brukarskich, w tym podbudowy pod nawierzchnię chodnika
* uzupełnienie masą bitumiczną nawierzchni jezdni wzdłuż krawężnika

**Konstrukcja nawierzchni:**

Kostka betonowa w chodniku grafitowa typu HOLLAND grub. 6cm

Kostka betonowa w zjazdach czerwona typu HOLLAND grub. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm

Podbudowa z mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 grub.12 cm

 Krawężnik betonowy ,,15” układany na ławie betonowej

Obrzeże betonowe ,,8” układane na podsypce cementowo - piaskowej

Po zakończeniu robot otoczenie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania wykonanych robot w oprogramowaniu **Rod Man** ( dotyczy aktualizacji bazy danych będącej w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Zgierzu).