# **Załącznik nr 3a do SIWZ**

## **BZP.272.10.2019**

## **Wykonawca:**

………………………………………

……………………………………....

………………………………………

 (pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)

**Wykaz oferowanych urządzeń**

 dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Województwo Podlaskie pn:

**„Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego cz. II”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMTERY ODNIESIENIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH JAKO PODSTAWA DO OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI URZĄDZEŃ** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** | **Oferowana jednostka: nazwa i model/typ****Wg oznaczenia producenta urządzenia i dołączonych kart katalogowych (technicznych)** |
|  | **JEDNOSTKA** | **DANE TECHNICZNE** | **Parametry równoważności** | **(proszę uzupełnić)** | **(proszę uzupełnić)** |
| 1 | zewnętrzna14 kW | min. moc chłodzenia [kW] | 14 |  |  |
| EER min. | 3,95 |  |
| pobór mocy chłodzenie [kW] max. | 3,60 |  |
| ciśnienie akustyczne chłodzenie [dB(A)] max. | 52 |  |
| masa agregatu max. [kg] | 120 |  |
| 2 | zewnętrzna22,4 kW | min. moc chłodzenia [kW] | 22,4 |  |  |
| EER min. | 3,55 |  |  |
| pobór mocy chłodzenie [kW] max. | 6,32 |  |  |
| ciśnienie akustyczne chłodzenie [dB(A)] max. | 57 |  |
| masa agregatu max. [kg] | 220 |  |
|  |  | Moc chłodnicza [kW] | 2,2 |  |  |
| 3 | wewnętrzna ścienna min. moc chłodnicza 2,2 kW | Wymiary max (szerokość)[mm] | 840 |  |  |
| max. ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB(A)] | 36 |  |  |
| moc elektryczna [W] max. | 20 |  |  |
| masa max (kg) | 9,5 |  |
| 4 | wewnętrzna ścienna min. moc chłodnicza 3,6 kW | Moc chłodnicza [kW] | 3,6 |  |  |
| Wymiary max (szerokość)[mm] | 840 |  |  |
| max. ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB(A)] | 40 |  |  |
| moc elektryczna [W] max. | 25 |  |
| masa max (kg) | 9,5 |  |

…………………………………

 (elektroniczny kwalifikowany podpis Wykonawcy)