

 Rzeszów, 13 maja 2022 r.

|  |
| --- |
| **PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI****PAÑSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4** |

WT.2370.6.2022

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW**

**WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: WT.2370.6.2022

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie 1**

Od dłuższego czasu mierzymy się z brakiem dostępności radiotelefonów
i podzespołów elektronicznych. Są to skutki ogólnoświatowego kryzysu na rynku surowców spowodowanym pandemią COVID-19. Dodatkowo poprzez działania wojenne na Ukrainie wstrzymanych zostało wiele łańcuchów dostaw co również niekorzystnie wpływa na proces produkcyjny urządzeń elektronicznych. Obecnie czas produkcji i dostawy urządzeń radiowych, linków radioliniowych wynosi około 6 miesięcy. Ponadto Zamawiający oczekuje wykonania szeregu projektów, ekspertyz
i uzgodnień z właścicielami obiektów na których planowane są instalacje. Wszystko to powoduje iż oczekiwany termin realizacji zadań wynoszący 5 miesięcy od dnia podpisania umowy nie jest możliwy do spełnienia. Niniejszym zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu postępowania do dnia 15.10.2023r. Zmiana terminu umożliwi wykonanie zadań zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego
i zagwarantuje zrealizowanie rozbudowy systemu.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany termin i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2**

Prosimy o określenie ilu lokalizacji dotyczą wymagania właścicieli/zarządców obiektów użyczonych/wydzierżawionych/wynajętych zawarte w punktach 3, 9 i 10 Załącznika nr 3 do wzoru umowy, t.j.:

3. przedstawienia przed rozpoczęciem montażu projektu wykonawczego oraz technologii montażu podpisanego przez osoby posiadające stosowne uprawnienia

9. ustanowienia na własny koszt koordynatora w rozumieniu art. 208 Kodeksu Pracy, sprawującego nadzór na bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników w miejscu prowadzenia prac przez Najemcę; o ile istnieje obowiązek.

10.ustanowienia swojego przedstawiciela sprawującego nadzór nad przestrzeganiem spraw BHP i p.poż w przypadku gdy nie ma obowiązku o którym mowa w pkt powyżej.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający posiada 98 lokalizację. Wykonawca zobowiązany jest przedstawienia przed rozpoczęciem montażu projektu wykonawczego oraz technologii montażu podpisanego przez osoby posiadające stosowne uprawnienia we wszystkich lokalizacjach. Wykonawca w celu realizacji zamówienie powinien przewidzieć ewentualną potrzebę ustanowienia na własny koszt koordynatora w rozumieniu art. 208 Kodeksu Pracy, sprawującego nadzór na bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników w miejscu prowadzenia prac przez Najemcę we wszystkich lokalizacjach, o ile zaistnieje obowiązek. Wykonawca ustanowienia swojego przedstawiciela sprawującego nadzór nad przestrzeganiem spraw BHP i p.poż w przypadku gdy nie ma obowiązku o którym mowa w pkt powyżej we wszystkich lokalizacjach.

**Pytanie 3**

Czy w lokalizacjach w których to będzie możliwe oraz właściciel/zarządca obiektu wyrazi zgodę, zamawiający dopuści możliwość zainstalowania szaf "outdoorowych" na ścianach zewnętrznych budynków technicznych ?

Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez operatorów w lokalizacjach
w których teren działki jest znacznie pochyły, co utrudnia montaż szafy na fundamencie oraz ze względu oszczędności miejsca na działce - szafa na fundamencie zajmuje znacznie więcej miejsca.

**Odpowiedź 3**

W lokalizacjach w których to będzie możliwe oraz właściciel/zarządca obiektu wyrazi zgodę, zamawiający dopuści możliwość zainstalowania szaf "outdoorowych" na ścianach zewnętrznych budynków technicznych

**Pytanie 4**

W załącznikach 1.1.4 i 1.2.4 "Typy anten VHF" podany zysk energetyczny dla anten D1 i D2 wynosi 0 dBd. Typowe anteny na pasmo VHF o długości ok 2.8m posiadają zysk +3 dBd. Czy nie jest to oczywista omyłka pisarska i czy antena typu D2 powinna mieć zysk +3 dBd ?

**Odpowiedź 4**

Zamawiający zmienia zapis w załącznikach 1.1.4 i 1.2.4 dla anten D1 i D2 gdzie podano Zysk = 0 dBd na zapis zapis w załącznikach 1.1.4 i 1.2.4 dla anten D1 i D2 Zysk = 3 dBd.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania.