Warszawa, dnia 01.04.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy postępowania o sygn. POIiS/05/PN/08/2019 na dostawę wyposażenia multimedialnego dla Działu Naukowo-Oświatowego**

**Zmiana treści SIWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
z elementami nie prowadzącymi do zmiany ogłoszenia**

W postępowaniu o sygn. POIiS/05/PN/08/2019 na dostawę wyposażenia multimedialnego dla Działu Naukowo-Oświatowego, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. **w SIWZ w punkcie 12.1**

**jest :**

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ethnomuseum **w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00**.

**powinno być :**

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ethnomuseum **w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00**.

1. **w SIWZ w punkcie 12.7**

**jest :**

Otwarcie ofert odbędzie się w dn.  **8 kwietnia 2019 r., o godz. 11.30** w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie za pomocą platformy. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

**powinno być :**

Otwarcie ofert odbędzie się w dn.  **17 kwietnia 2019 r., o godz. 11.30** w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie za pomocą platformy. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

1. **w SIWZ w punkcie 13.4**

**jest :**

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| Łączna cena ofertowa brutto | 60 % | 60 |  Cena najtańszej ofertyC = ----------------------------------------- x 60 pkt Cena badanej oferty |
| Ocena techniczna | 20 % | 20 | Liczba punktów za „Ocenę techniczną” w badanej ofercieT = ------------------------------------------ x 20 pktMaksymalna liczba punktów za „Ocenę techniczną” spośród badanych ofert |
| Gwarancja | 20 % | 20 | Liczba punktów za ocenę „Gwarancja” w badanej ofercieG = ----------------------------------------- x 20 pktMaksymalna liczba punktów za ocenę „Gwarancja” spośród badanych ofert |
| RAZEM | 100 % | 100 | ­­­­­──────────────────── |

**powinno być :**

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny  |
| Łączna cena ofertowa brutto (C) | 60 % | 60 |  Cena najtańszej ofertyC = ----------------------------------------- x 60 pkt Cena badanej oferty |
| Ocena techniczna (T) | 20 % | 20 | Według klucza określonego w punkcie 13.8. |
| Gwarancja (G) | 20 % | 20 | Według klucza określonego w punkcie 13.7. |
| RAZEM | 100 % | 100 | ­­­­­──────────────────── |

1. **w Załączniku nr 1 do SIWZ w zestawieniu zbiorczym w punktach od 14 do 16**

**jest :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Router | 4 | szt. |
| 15 | Access Point | 3 | szt. |
| 16 | WLAN controller | 8 | szt. |

**powinno być :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Switch, przełącznik | 5 | szt. |
| 15 | Kontroler bezprzewodowy  | 2 | szt. |
| 16 | Access Point  | 8 | szt. |

1. **w Załączniku nr 1 do SIWZ w pozycjach 14 Router, 15 Access Point i 14 WLAN controller**

**jest :**

**Poz. 14 – Router**

|  |  |
| --- | --- |
| Router spełniający wymagania techniczne wymienione w kolumnie drugiej | Router:* Typ obudowy: Desktop
* Typ warstwy: min. Warstwa L3
* Porty RJ45 10/100/1000 Mbps: min. 24
* Porty SFP+ 10G: min. 4
* Standard PoE / PoE+: min. 802.3af 802.3at
* Budżet PoE (W): min. 360
* Liczba portów PoE: min. 24
* Ilość kolejek: min. 8
* Magistrala: min. 128 Gbps
* Stakowalny: Tak
* Liczba portów stakowania: min. 2
* Port mirroring: Tak
* Agregacja portów: 802.3ad
* Tablica MAC: min. 16000
* DHCP klient/serwer: Klient/serwer
* IEEE 802.1X: Tak
* VLAN: Tak
* Liczba VLAN: min. 4096
* QoS: Tak
* Standard QoS: 802.1p
* Typ ACL: MAC, IP, TCP
* Zarządzanie: min. Web, Telnet
* Pobór mocy (W): max, 440 W (PoE on), 40W (PoE off)
* Pełna kompatybilność z kontrolerem bezprzewodowym
 |

**Poz. 15 – Access Point**

|  |  |
| --- | --- |
| Access Point spełniający wymagania techniczne wymienione w kolumnie drugiej | Access Point:* Rodzaj urządzenia: Punkt dostępu bezprzewodowego
* Rodzaj obudowy: Zewnętrzna
* Protokół komunikacyjny danych:

- IEEE 802.11b,- IEEE 802.11a,- IEEE 802.11g, - IEEE 802.11n, - IEEE 802.11ac Wave 2* Pasmo częstotliwości 2,4 GHz (1 pasmo) / 5 GHz (2 pasma)
* Pojemność
* Liczba SSID łącznie: min. 32
* Liczba SSID na radio: min. 16
* Wymiary: max 225 x 225 x 48 mm
* Obsługa:

- AES, - TKIP- WPA, - WPA2* Sterowanie:

- CLI, - SNMP 1, - SNMP 2c, - SNMP 3, - SSH, - Telnet* MTBF: min. 460 000 h
* Waga: max. 830 g
* Pełna kompatybilność z kontrolerem bezprzewodowym
 |

**Poz. 14 – WLAN Controller**

|  |  |
| --- | --- |
| WLAN Controller spełniający wymagania techniczne wymienione w kolumnie drugiej | WLAN Controller:* Przewodowa sieć lan Interfejs Ethernet LAN (sieć lokalna) wykorzystywany jest do połączenia przewodowego. Tak
* Standardy komunikacyjne IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u
* Technologia 10/100/1000Base-T(X)
* Wi-Fi : Tak
* Szyfrowanie / bezpieczeństwo : WPA,WPA2
* Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 5
* Wyście mocy ac: Tak
* Zakres temperatur : 0 - 40 °C
* Zakres wilgotności względnej: 10 - 95 %
* Wymiary produktu: 45 x 204 x 275 mm
* Waga: max. 1600 g
 |

**powinno być :**

**Poz. 14 – Switch , przełącznik**

|  |  |
| --- | --- |
| Przełącznik Smart spełniający wymagania techniczne wymienione w kolumnie drugiej | Gigabitowe stakowalne zarządzalne przełączniki Smart:* Typ obudowy: Desktop
* Typ warstwy: min. Warstwa L3
* Porty RJ45 10/100/1000 Mbps: min. 24
* Porty SFP+ 10G: min. 4
* Standard PoE / PoE+: min. 802.3af 802.3at
* Budżet PoE (W): min. 360
* Liczba portów PoE: min. 24
* Ilość kolejek: min. 8
* Magistrala: min. 128 Gbps
* Stakowalny: Tak
* Liczba portów stakowania: min. 2
* Port mirroring: Tak
* Agregacja portów: 802.3ad
* Tablica MAC: min. 16000
* DHCP klient/serwer: Klient/serwer
* IEEE 802.1X: Tak
* VLAN: Tak
* Liczba VLAN: min. 4096
* QoS: Tak
* Standard QoS: 802.1p
* Typ ACL: MAC, IP, TCP
* Zarządzanie: min. Web, Telnet
* Pobór mocy (W): max, 440 W (PoE on), 40W (PoE off)
* Pełna kompatybilność z kontrolerem bezprzewodowym
 |

**Poz. 15 – Kontroler bezprzewodowy**

|  |  |
| --- | --- |
| Kontroler bezprzewodowy spełniający wymagania techniczne wymienione w kolumnie drugiej | * Kontroler bezprzewodowy:
* Zarządzanie WLAN
* Gość segmentu korporacyjnego i dostęp z wielu identyfikatorów SSID, konfiguracje VLAN
* Uproszczony i intuicyjny graficzny interfejs użytkownika oraz wbudowany kreator konfiguracji uzależnić świadczenie i monitorowanie proste zadanie.
* Idealne rozwiązanie dla firm różnej wielkości od 8 punktów dostępowych skalowalne do 1024 punktów dostępowych w konfiguracji klastrowej.
* normy:

- IEEE 802.1Q,- IEEE 802.1x- 1 SNMP - Telnet - SNMP 3 - SNMP 2c, - HTTP, - HTTPS - SSH - CLI* interfejsy:

- min. 4 x 1000 Base-T - RJ-45 - min. 4 x - SFP (mini-GBIC) - min. 2 x USB 2.0 - typ A - min. 1 x konsola - RJ-45* Akcesoria w zestawie: wsporniki montażowe
* Wymiary : max. 445 x 315 x 45 mm
* Pełna kompatybilność z oferowanym przełącznikiem i punktem dostępowy
 |

**Poz. 16 – Access Point**

|  |  |
| --- | --- |
| Access Point spełniający wymagania techniczne wymienione w kolumnie drugiej | Access Point:* Rodzaj urządzenia: Punkt dostępu bezprzewodowego
* Rodzaj obudowy: Zewnętrzna
* Protokół komunikacyjny danych:

- IEEE 802.11b,- IEEE 802.11a,- IEEE 802.11g, - IEEE 802.11n, - IEEE 802.11ac Wave 2* Pasmo częstotliwości 2,4 GHz (1 pasmo) / 5 GHz (2 pasma)
* Pojemność
* Liczba SSID łącznie: min. 32
* Liczba SSID na radio: min. 16
* Wymiary: max 225 x 225 x 48 mm
* Obsługa:

- AES, - TKIP- WPA, - WPA2* Sterowanie:

- CLI, - SNMP 1, - SNMP 2c, - SNMP 3, - SSH, - Telnet* MTBF: min. 460 000 h
* Waga: max. 830 g
* Pełna kompatybilność z kontrolerem bezprzewodowym
 |

1. **w Załączniku nr 1 do SIWZ poz. 5**

**jest :**

**Poz. 6 - Zestaw oświetlenia wraz z akcesoriami:**

**powinno być :**

**Poz. 5 - Zestaw oświetlenia wraz z akcesoriami:**

1. **w Załączniku nr 2a do SIWZ w pozycjach od 14 do 16**

**jest :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Dział Naukowo Oświatowy  | Router | 4 | szt. |  |
| 15 | Dział Naukowo Oświatowy  | Access Point | 3 | szt. |  |
| 16 | Dział Naukowo Oświatowy  | WLAN controller | 8 | szt. |  |

**powinno być :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Dział Naukowo Oświatowy  | Switch, przełącznik | 5 | szt. |  |
| 15 | Dział Naukowo Oświatowy  | Kontroler bezprzewodowy | 2 | szt. |  |
| 16 | Dział Naukowo Oświatowy  | Access Point  | 8 | szt. |  |

1. **w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy po paragrafie 12 dodaje się nowy paragraf 12a**

**jest :**

**brak § 12a**

**powinno być :**

**§ 12a**

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do wszelkich utworów sporządzonych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym scenariuszy i projektów, całości kontentu multimedialnego przygotowanego w ramach niniejszej Umowy, oraz przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do tych utworów, ich wyników i sporządzonej dokumentacji, przekazanych Zamawiającemu w związku z wykonywaniem Umowy, w zakresie, w jakim stanowić będą one utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanych dalej łącznie **„Utworami").** Zamawiający oświadcza, iż przejmuje te prawa w całości. Przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy obejmującego odbiór utworów.
2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących przedmiot Umowy następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu samych utworów w drodze protokołu częściowego odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, a w przypadku takich elementów utworów, które nie zostaną utrwalone na nośnikach materialnych lub nie mają postaci materialnej, z chwilą ich powstania. Zamawiający dopuszcza w przypadkach uzasadnionych celem Umowy - każdorazowo za pisemną zgodą Zamawiającego wyrażoną w stosunku do jednostkowych utworów - wykorzystanie przez Wykonawcę utworów niewykonanych przez Wykonawcę na potrzeby niniejszej Umowy. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do każdego utworu, który nie został wykonany przez Wykonawcę na potrzeby niniejszej Umowy (np. zakupione oprogramowanie niewykonane przez Wykonawcę lub istniejące produkcje filmowe i animacje) oddzielny dokument licencyjny, zgodnie z którym Zamawiający będzie uprawniony do bezterminowego korzystania z tych utworów w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie i korzystanie z ekspozycji zgodnie z jej przeznaczeniem określonym Umową i jej załącznikami, nie mniejszym niż zakres wyznaczony niniejszym paragrafem.
3. Wykonawca na mocy niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego - wolne od jakichkolwiek obciążeń prawami osób trzecich - autorskie prawa majątkowe do utworów, bez ograniczenia czasu, terytorium i ilości wykorzystania, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony podkreślają, iż powyższe przeniesienie dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład utworów, jak i ich poszczególnych elementów, części składowych, w tym zwłaszcza charakterystycznych elementów twórczych utworów, które w związku z powyższym Zamawiający będzie mógł wykorzystywać także w innych utworach tworzonych przez Zamawiającego lub zlecanych przez niego do stworzenia innym podmiotom oraz decydować o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami (prawa zależne).
4. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, obejmują wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności autorskie prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, a więc od momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o dokonaniu odbioru to Zamawiający jest wyłącznie uprawniony do zezwalania osobom trzecim (w tym podmiotom działającym na zlecenie Zamawiającego lub na podstawie zawartego z Zamawiającym innego stosunku cywilnoprawnego) na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów. Wykonawca zachowuje prawo do informowania o autorstwie stworzonego przez siebie dzieła, w celu prezentacji własnych osiągnięć i dokonań.
6. Wykonawca oświadcza, iż z chwilą przekazania poszczególnych utworów przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których utwory wykorzystane do wykonania przedmiotu Umowy zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu.
7. Wykonawca uzyska od autorów utworów pisemną zgodę na czynienie zmian w utworach według uznania Zamawiającego lub podmiotów wykonujących zależne prawa autorskie do utworów i przekaże oryginał oświadczenia zawierającego zgodę Zamawiającemu. Zamawiający akceptuje brak odpowiedzialności Wykonawcy oraz autorów utworów za dokonane modyfikacje Utworów.
8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na Zamawiającego następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, które stanowić będzie całkowitą należność z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych i obejmuje korzystanie na wszelkich polach eksploatacji .
9. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworu, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania utworu, w szczególności na decydowanie o sposobie oznaczania autorstwa i decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie lub połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznym lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych.

Kierownik Zamawiającego

Dr Adam Czyżewski (-)