**Projektor**

Ilość: 1 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
| Technologia wyświetlania | 3LCD |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full HD) |  |
| Format obrazu | 16 : 9 |  |
| Jasność | 4000 ANSI Lumen |  |
| Kontrast | 16 000 : 1 |  |
| Żywotność lampy | 6 500 godzin |  |
| Odwzorowanie kolorów | 1,07 mld kolorów |  |
| Stosunek projekcji | 1,32 – 2,14 : 1 |  |
| Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,6 |  |
| Rozmiar projekcji | 30 cale – 300 cale |  |
| Odległość wyświetlania | 1,76 m – 2,86 m |  |
| Wartość przesłony obiektywu | 1,51 – 1,99 |  |
| Odległość ogniskowa | 18,2 mm – 29,2 mm |  |
| Fokus | Ręcznie |  |
| Przesunięcie | 10 : 1 |  |
| Łączność bezprzewodowa | Tak |  |
| Tryby kolorów | Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB |  |
| Przyłącza | -Wejście VGA – 2 szt.  -Wyjście VGA – 1 szt.  -Wejście HDMI - 2 szt.  -Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)  -Wejście sygnału kompozytowego  -Stereofoniczne wejście/wyjście audio mini-jack  -Wejście audio typu cinch  -Wejście mikrofonu  -USB-A - 1 szt.  -AC in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |  |
| Głośność pracy (standardowy) | 40 dB (wartość maksymalna) |  |
| Głośność pracy (ekonomiczny) | 30 dB (wartość maksymalna) |  |
| Wymiary (SxGxW) | 310 x 300 x 100 mm (wartość maksymalna) |  |
| Waga | 3,5 kg (wartość maksymalna) |  |
| Gwarancja | Min 24 miesiące |  |
| Wymagane  akcesoria | Kabel HDMI  Kabel zasilający  Instrukcja obsługi  Instrukcja szybkiej konfiguracji  Pilot z bateriami |  |