**Regał :**

* Regał wysoki zbudowany jest z wysokiej jakości płyty meblowej o gr. 18 mm.
* Podzielony półkami na 5 przestrzeni (OH) o wysokości segregatora,
* zamykany drzwiami na całej wysokości, z uchwytami i zamkiem.
* Wykończony jest wieńcem o gr. 25 mm.
* Wszystkie połączenia konstrukcyjne w regałach wykonywane są za pomocą mimośrodów
* Korpus jak i front: Dąb Mleczny,
* Wymiary 800x364x1842 (h)

