**Załącznik nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia**

**Zamawiający:**

**GMINA SKOŁYSZYN**

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: [www.bip.skolyszyn.pl](http://www.bip.skolyszyn.pl)

1. Przedmiotem inwestycji jest kontynuacja budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Święcanach na działce nr ewid. 1159/4 w miejscowości Święcany. Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje dokończenie inwestycji, jak również zadania związane z robotami dodatkowymi i poprawkowymi wynikającymi z konieczności usunięcia wad powstałych podczas robót wykonywanych przez dotychczasowego wykonawcę robot.
2. **Stan istniejący:**

Zgodnie z dokumentacją projektowo kosztorysową dotyczącą przedmiotu zamówienia:

1. Wykonano konstrukcję podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów tj. wykonano ławy i ściany fundamentowe, ściany, schody, podciągi i wieńce, płytę żelbetową na podbudowie z pospółki;
2. Wykonano przeciwwilgociową izolację ścian od wewnątrz oraz termoizolację ścian styropianem wraz z siatkowaniem.
3. **Zakres robót do wykonania:**
4. Wykończenie ścian pochylni dla niepełnosprawnych tj.:
5. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką – mokrą (ściany oraz spód schodów i pochylni) – oczyszczenie mechaniczne, 2-krotne gruntowanie emulsją (pow. ok 50 m2);
6. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi – przyklejenie płyt styropianowych, przyklejenie warstwy siatki do ścian oraz spodu schodów i pochylni (pow. ok 50 m2);
7. Wykonanie imitacji płytek klinkierowych na ścianach schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych (pow. ok 55 m2);
8. Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego od spodu schodów i pochylni (pow. ok 40 m2);
9. Wykończenie podjazdu i schodów poprzez ułożenie posadzki lastrykowej jednobarwnej dwuwarstwowej grubości 35mm (pow. ok 130 m2);
10. Montaż balustrady przy schodach i pochylni z podwójnym pochwytem dla osób niepełnosprawnych, wykonanej z prętów stalowych przymocowanej do burt podjazdu (ok. 65 m), montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych wykonanych z prętów stalowych przymocowanych do burt (ok. 15 m) i ścian podjazdu lub balustrady (ok. 15 m);
11. Wykonanie chodnika z kostki tj.:
12. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (pow. ok 50 m2) oraz obrzeży trawnikowych 8x30cm (ok. 20 m);
13. Wykonanie korytowania;
14. Wykonanie obrzeży betonowych 8x30cm na ławach betonowych (5 m);
15. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20 cm (pow. ok 60 m2);
16. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej (pow. ok 60 m2), kostka w kolorze szarym;
17. Przebudowa słupków (2 szt.) podtrzymujących zadaszenie nad wejściem - rozebranie fragmentu podbitki, przespawanie słupków podtrzymujących zadaszenie oraz zakotwienie ich w podłożu (przesunięcie o ok. 20cm), ponowny montaż podbitki:
18. Naprawa uszkodzonego fragmentu elewacji w obrębie wejścia do budynku.
19. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z późn.zm.).
20. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie roboty inne towarzyszące, nie uwzględnione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania i odbioru inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21. Załączona do SWZ dokumentacja projektowo – kosztorysowa zawiera:
22. Projekt techniczny;
23. Przedmiar robót zawierający opis robót budowlanych do wykonania – autor: Maciej Jastrząb.
24. Decyzja pozwolenia na budowę z 24.04.2020 r.
25. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny przedmiot:

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

Pozostałe przedmioty:

45321000-3 Izolacja cieplna

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 Roboty elewacyjne

45431000-7 Kładzenie płytek

45410000-4 Tynkowanie

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112500-0 Usuwanie gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

**Bogusław Kręcisz**

**Wójt Gminy Skołyszyn**