Stęszew, dnia 21.02.2024 rok

IN 271.2.2.2024

Dotyczy: **Budowa parkingu, chodnika oraz elementów małej architektury - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strykowie przy jeziorze Strykowskim.**

Pytania i odpowiedzi do postępowania

**Pytanie 1.**

Jakim materiałem wypełnić spoiny pomiędzy EKO kostką? Jaką przyjąć frakcję?

**Odpowiedź 1**

Spoiny wypełnić kruszywem łamanym 2-5mm – zgodnie z projektem.

**Pytanie 2.**

Przedmiar i opis przedmiaru zakłada ułożenie EKO kostki na podsypce piaskowej. Według projektu kostkę należy ułożyć na kruszywie łamanym 2-5mm. Którą wersję przyjąć?

**Odpowiedź 2**

EKO kostkę należy ułożyć na podsypce z kruszywa łamanego 2-5mm – zgodnie z projektem.

**Pytanie 3.**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a

załączonym przedmiarem robót. Dokumentacja projektowa zakłada w konstrukcji jezdni oraz

miejsc postojowych wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

(piasek, żwir, pospółka) o CBR≥20% gr. 65cm wraz z warstwą odcinającą z geowłókniny

natomiast przedmiar robót w poz. 1.1.1.2.3 przewiduje jedynie wykonanie warstwy

odsączającej o gr. 15 cm.

**Odpowiedź 3**

Ze względu na wykonanie jedynie części zakresu projektu, przedmiar różni się z zakresem całego projektu. Do wyceny należy przyjąć wartości z przedmiaru.

**Pytanie 4.**

Prosimy o potwierdzenie iż ilości 301,576 m2 zawarta w poz. 1.1.1.2.3 dz. „Wykonanie

nawierzchni jezdni” jest poprawna i ma być ona mniejsza niż powierzchnia nawierzchni z

kostki brukowej.

**Odpowiedź 4**

Wartość podana w przedmiarze jest poprawna.

**Pytanie 5**

Prosimy o wyjaśnienia czy poz. 1.1.2.2.3 swym obmiarem nie powinna odpowiadać

obmiarowi poz. 1.1.2.2.5. W naszej opinii obmiar dla poz. 1.1.2.2.3 w ilości 54,125 m2 jest

błędny.

**Odpowiedź 5**

Wartość podana w przedmiarze jest prawidłowa.

**Pytanie 6**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie poprawnego formularza ofertowego – do

wyżej wymienionego zadania został załączony formularz ofertowy na Budowe sieci

wodociągowej na ul. Wiejskiej w m. Będlewo bądź prosimy o wyrażenie zgody na

korekte we własnym zakresie.

**Odpowiedź 6**

Zamieszczono prawidłowy formularz. W przypadku napotkania oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiający wyraża zgodę na jej korektę.

**Pytanie 7**

Prosimy o wyjaśnienie ilości które są do wykonania przedmiar robót wykazuje ilość

nawierzchni około 660m2 a opis około 1700m2. Prosimy o sprecyzowanie którymi

ilościami się sugerować.

**Odpowiedź 7**

Ze względu na wykonanie jedynie części zakresu projektu, przedmiar różni się z zakresem całego projektu. Do wyceny należy przyjąć wartości z przedmiaru.

**Pytanie 8**

Proszę o informację który dokument i ilości traktować jako wiążące do przetargu. Czy ilości z Załącznika 7: przedmiar robót Czy ilości z Załącznika 6: projekt techniczny (str. 36).

**Odpowiedź 8**

Ze względu na wykonanie jedynie części zakresu projektu, przedmiar różni się z zakresem całego projektu. Do wyceny należy przyjąć wartości z przedmiaru.

**Pytanie 9**

Proszę o wyjaśnienie które wartości należy przyjąć do oferty i późniejszego wykonania? Ponieważ stwierdziłem duże rozbieżności w ilości zabruku między projektem a kosztorysem ofertowym tj. projekt ok. 1700 m.kw. kosztorys ok. 500 m.kw.

**Odpowiedź 9**

Ze względu na wykonanie jedynie części zakresu projektu, przedmiar różni się z zakresem całego projektu. Do wyceny należy przyjąć wartości z przedmiaru.

**Pytanie 10**

W związku z rozbieżnościami przedmiaru robót względem projektu w zakresie grubości warstwy odsączającej ( w projekcie warstwa 65 cm w przedmiarze 15 cm) proszę o wyjaśnienie którą wartość należy przyjąć w ofercie.

**Odpowiedź 10**

Ze względu na wykonanie jedynie części zakresu projektu, przedmiar różni się z zakresem całego projektu. Do wyceny należy przyjąć wartości z przedmiaru.

.

Otrzymują;

1.wykonawcy,

2.strona internetowa

3.a/a