**Znak sprawy: WRZ.271.1.4.2024 Załącznik nr 5 do SWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania techniczne** | **Parametr oferowany (zaproponować lub potwierdzić)** |
| MARKA I MODEL |  |
| Pojazd fabrycznie nowy - Rok produkcji 2023 lub 2024 |  |
| Pojemność nie mniejsza niż 1900 cm³ i nie większa niż 2400 cm³ |  |
| Moc silnika minimum 160 KM |  |
| Rodzaj paliwa – olej napędowy |  |
| Norma emisji spalin - minimum EURO 6 |  |
| Manualna skrzynia biegów (6 stopni + 1 wsteczny ) |  |
| Pojazd z podwójną kabiną pasażerską – 4-drzwiowa(3 miejsca z przodu, 4 miejsca z tyłu) |  |
| ABS - system zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania |  |
| ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy |  |
| Zabezpieczenie tylnej ściany przed możliwością stłuczenia szyby |  |
| Kolor lakieru - kolory do uzgodnienia z Zamawiającym  |  |
| Pełne przeszklenie pojazdu – łącznie z szybą tylną oraz lusterkiem wstecznym |  |
| Zamek centralny z pilotem |  |
| Elektrycznie sterowane szyby przednie  |  |
| Lusterka zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie |  |
| Kierownica z regulacją wysokości |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy ~~+ pasażera na przednim siedzeniu (dla pasażera z możliwością dezaktywacji)~~ |  |
| Klimatyzacja manualna lub automatyczna |  |
| ~~Lampy do jazdy dziennej w technologii LED~~ | Nie dotyczy |
| Światła przeciwmgielne przednie i tylne |  |
| ~~Podłokietnik dla fotela kierowcy~~ | Nie dotyczy |
| Radioodbiornik fabryczny ze sterowaniem z poziomu kierownicy wraz z zestawem głośnomówiącym bluetooth |  |
| Gniazdo 12V |  |
| Tapicerka materiałowa ciemna, fotele z zagłówkami |  |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem |  |
| Wzmacniane resory tylne |  |
| Gaśnica samochodowa |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |
| Apteczka samochodowa |  |
| Lewarek |  |
| Hak holowniczy |  |
| **Opis zabudowy specjalnej** |  |
| Skrzynia o minimalnych wymiarach 3100x2000 (długość x szerokość) |  |
| Burty aluminiowe o wys. minimum 30 cm, otwierane boki i tył |  |
| Dodatkowa stopnica ułatwiająca wejście w tylnej burcie |  |
| Podłoga antypoślizgowa |  |
| **Warunki gwarancji**  |  |
| **minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów**  |  |