**Dostawa i montaż w pomieszczeniach remontowanej siedziby KMP w Tarnobrzegu zabudowy socjalnej, wyposażenia AGD, stołów oraz krzeseł**

**WYMAGANIA OGÓLNE:**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i ustawienie we wskazanych pomieszczeniach wyszczególnionych poniżej mebli biurowych. Koszty wykonania dostawy, montażu oraz ustawienia muszą być wliczone w cenę ogólną oferty.
2. Asortyment musi być fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, kompletny i sprawny technicznie.
3. Dostarczone wyroby mają posiadać odpowiednią wytrzymałość, którą mają zapewnić systemy łączeń oraz właściwa jakość pozostałych użytych materiałów, gwarantującą bezawaryjną eksploatację wyrobów przeznaczonych do intensywnej eksploatacji
w budynkach użyteczności publicznej.
4. Wszystkie meble muszą być wykonane zgodnie ze sztuką stolarską zapewniającą maksymalną wytrzymałość konstrukcyjną mebli (wybór rodzaju połączeń konstrukcyjnych ma zapewnić wytrzymałość i stabilność mebli)
5. Usłojenie wszystkich elementów płytowych musi być skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
6. Konstrukcja mebli (zabudowy kuchennej) w pomieszczeniu socjalnym wykonana
z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 18mm, fronty z MDF (proste), blaty kuchenne o grubości co najmniej 28mm, odporne na zaplamienia, zarysowania, uderzenia, niewrażliwe na wodę, odporne na działanie wysokich temperatur, wykończenia blatów: krawędź przednia zaokrąglona, listwy przyścienne i maskujące łączenia w kolorze współgrającym z kolorem zabudowy .
7. Szafki kuchenne w ciągłej zabudowie: szafki górne, wiszące, z półkami oraz szafki dolne (również z półkami) przykryte wspólnym blatem. Zabudowy dolne mają składać się z szafek z drzwiczkami oraz jednej szafki z szufladami. W zabudowie dolnej należy dodatkowo przewidzieć umieszczenie zlewozmywaka, które zapewni Wykonawca budowy (po obsadzeniu w blacie zlewozmywaka należy dokonać podłączenia ich do sieci odpływowej). Wysokość i głębokość szafek standardowa. kolorystyka: korpusy, fronty i póki szafek dąb sonoma (kolorystyka ujednolicona) blaty w kolorze jasny popiel. Zabudowy kuchenne wykończone jednakowo (dotyczy koloru oraz okuć meblowych).
8. Wyposażenie AGD w ujednoliconej kolorystyce (kolor biały lub inox).
9. Wszystkie krzesła muszą posiadać atest wytrzymałościowy, atest higieniczności oraz protokół oceny ergonomiczności.
10. Wszystkie meble mają być ujednolicone pod względem koloru Dąb Sonoma
11. Standardowa zabudowa meblowa obejmująca szafki dolne i szafki górne, długość ściany przeznaczonej pod zabudowę około : 300 cm, w zabudowie dolnej oprócz zlewu i umywalki (które zapewnia wykonawca budowy) należy przewidzieć ustawienie wolnostojącej chłodziarki (opis poniżej) – 1 kpl
12. Standardowa zabudowa meblowa obejmująca szafki dolne i szafki górne, długość ściany przeznaczonej pod zabudowę około : 200 cm, w zabudowie dolnej oprócz zlewu i umywalki (które zapewnia wykonawca budowy) należy przewidzieć ustawienie wolnostojącej chłodziarki (opis poniżej) – 1 kpl
13. Jednodrzwiowa chłodziarka z zamrażalnikiem – 2 szt.

 Klasa energetyczna min. A+, zużycie energii 0,5-0,6 kWh/24h, w chłodziarce możliwość regulacji półek, wymiary dopasowane do zabudowy kuchennej, pojemność chłodziarki brutto 145-155 l.

1. Stół – 2 szt

Blat stołu zgodny z wymaganiami ogólnymi, na metalowym stelażu, stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9006 (nie dopuszcza się mocowania nóg bezpośrednio do blatu).

 Wymiary

 wysokość 75 cm, szerokość 120 cm, głębokość 70 cm

1. Kuchenka mikrofalowa sterowana elektronicznie, moc 700-800 W, pojemność 20-25 l funkcje podstawowe gotowanie, rozmrażanie, podgrzewanie, - 2 szt

6) Czajnik bezprzewodowy pojemność min. 1,5 l, moc 2400 W, z osłoniętym elementem grzejnym, - 2 szt

7)Krzesło twarde **–** 12 szt.
Krzesła zwykłe, twarde, wykonane z tworzywa sztucznego – kolor czarny na stelażu metalowym, chromowym

8) Stół konferencyjny – 11 szt

Blat stołu zgodny z wymaganiami ogólnymi, na metalowym stelażu, stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9006 (nie dopuszcza się mocowania nóg bezpośrednio do blatu).

Wymiary

wysokość 75 cm, szerokość 180 cm, głębokość 80 cm