|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry przedmiotu zamówienia** | **Ilość/j.m.** |
| **Przedmiot zamówienia** | **Opis, wymiary** | **Zamówienie podstawowe** | **Zamówienie w prawie opcji** |
| **Regał magazynowy metalowy skręcany**  | 1. Wykończenie – ocynk.
2. 5 półek z blachy ocynkowanej.
3. Słupy nośne - kątownik perforowany.
4. Regał wyposażony w otwory montażowe.
5. Mocowanie półek system śrubowy.
6. Obciążenie na 1 półkę min 170 kg.
7. Nogi zakończone stopkami zabezpieczającymi podłoże przed porysowaniem.
8. Zgodność z normą PN-88/M 78321.
9. Wymiary:

wysokość 200 cm szerokość 90 cm - 100 cm głębokość 50 cm - 60 cm | 53 sztuki | 6 sztuk |
| **Wymagane Dokumenty** |
| **Karta katalogowa** format (min A-4) zawierająca: 1) zdjęcie/wizualizacja, 2) model, nazwę, 3) producenta, 4) wymiary wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. **Dokument** wystawiony przez producenta oferowanych regałów magazynowych określający dopuszczalne min. obciążenie półki 170 kg  |

**Karta Nr 5 – Regał magazynowy metalowy skręcany**