

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Do wniosku nr 2 z dnia 02.10.2023r.**

W związku z art. 2 ust. 1 ppkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na ~~dostawę~~/~~usługę~~/robotę budowlaną\*

1. Nazwa zamówienia (oraz kod CPV): Wykonanie remontu przepompowni odcieków przy zbiorniku retencyjno-stabilizacyjnym na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.

Kod CPV 45232152 - 2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni.

1. Pożądany termin wykonania zamówienia: 15.12.2023r.
2. Warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*) oraz sposób ich weryfikacji (*wymagane dokumenty - jeżeli*

 *dotyczy*):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przepompowni odcieków przy zbiorniku retencyjno-stabilizacyjnym na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.

Zakres robót obejmuje wymianę wyposażenia zbiornika przepompowni odcieków:

* pomost obsługowy – stal nierdzewna,
* krata bezpieczeństwa z podestem pod pokrywą,
* drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna,
* belka wsporcza – stal nierdzewna,
* prowadnice – stal nierdzewna,
* łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna A4,
* zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu),
* zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 – żeliwo,
* przewody tłoczne DN80 – stal nierdzewna (ścianka 2mm),
* połączenia kołnierzowe nierdzewne,
* elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta,
* połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 80/90,
* nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” – szt. 1,
* połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym,
* wymiana pomp na pompy produkcji SULZER – szt. 2.

Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Techniczno-Wykonawczym oraz Przedmiarze Robót.

Miejsce realizacji – Zakład Odzysku Odpadów, ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów, działka numer 105 obręb 0004, Sianów 4.

Przedmiar Robót.



Wykonawcy zostanie udzielone zamówienie, jeśli oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

1. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium wyboru oferty jest cena. Cena stanowi 100% kryterium wyboru.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A - Cena (najkorzystniejsza) - 100 pkt.

 Cena oferty najniżej skalkulowanej

Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 100

 Cena oferty ocenianej

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru.

1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy”.

1. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Ofertę złożyć należy na platformie zakupowej Zamawiającego\*

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

ul. Komunalna 5

75-724 Koszalin

Termin złożenia oferty: 16.10.2023r.

Ofertę złożyć należy do dnia 16.10.2023r. do godz. 900.

1. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami

jest: Jacek Dziębowski (nr telefonu: 94 348 44 36); e-mail: jacek.dziebowski@pgkkoszalin.pl

**Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych**

...................................................................

 (data i podpis kierownika Zamawiającego)

Załączniki:

- formularz ofertowy

- wzór umowy

- Dokumentacja techniczno-wykonawcza

- Przedmiar Robót (wyłącznie pkt. 2 niniejszego Przedmiaru)