**Załącznik nr 1 do SWZ/do umowy nr 64/ZP/2023**

**Arkusz asortymentowo-cenowy**

**Dostawa skanera samoobsługowego dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego – nr postepowania 64/ZP/2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry wymagane minimalne** |  **Parametry oferowane\****Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wierszy (za wyjątkiem wierszy zacienionych szarym kolorem) poprzez odpowiednio:* *- podanie nazwy producenta, typu/modelu i „kodu producenta” (tzn. part number)\*\*, jeśli producent nadaje swojemu produktowi „kod producenta”,* *- wskazanie odpowiedzi "tak" lub "nie" (wskazanie odpowiedzi „nie” oznacza zaoferowanie produktu niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego),**- wypełnienie miejsc wykropkowanych.* *Obowiązek jednoznacznego wskazania oferowanego urządzenia obciąża Wykonawcę. Niewypełnienie wierszy, w których wymagane jest podanie nazwy producenta, typu/modelu i „kodu producenta” (tzn. part number) spowoduje odrzucenie oferty.* |
| **Skaner samoobsługowy**  | nazwa producenta: ….........................typ/model: …........................... „kod producenta” (tzn. part number), jeśli posiada: ......................... |
|  | Głębia kolorów | co najmniej 36 bitów z przetwornika co najmniej 24 bity na wyjściu z urządzenia  | …....... bity/-ów z przetwornika………. bity/-ów na wyjściu z urządzenia |
|  | Balans bieli | automatyczny | tak/nie  |
|  | Tryby skanowania | do wyboru przez użytkownika: kolor i odcienie szarości  | tak/nie  |
|  | Szybkość skanowania strony  | nie więcej niż 2 sek. przy formacie A3 i rozdzielczości 300 ppi | ….. sek.  przy formacie A3 i rozdzielczości 300 ppi |
|  | Obszar skanowania  | co najmniej A3  | ……… |
|  | Rozdzielczość optyczna  | co najmniej 600 ppi nieinterpolowana w obu wymiarach na całym formacie A3 | ……… ppi  nieinterpolowana w obu wymiarach na całym formacie A3 |
|  | możliwość łatwego wyboru rozdzielczości przez użytkownika pomiędzy 300 i 600 ppi |  tak/nie |
|  | Głębia ostrości  | co najmniej 50 mm | ………. mm  |
|  | Grubość skanowanego obiektu  | co najmniej 100 mm | …….. mm |
|  | kołyska do wygodnego ułożenia grubych obiektów | tak/nie  |
|  | Korekcja krzywizny kart | korekcja programowa z funkcjami usuwania cieni i obiektów obcych w zakresie możliwym do wykonania w sposób bezobsługowy, bez użycia szyby |  tak/nie |
|  | Formaty plików wynikowych | TIFF | tak/nie |
|  | JPEG | tak/nie |
|  | PDF | tak/nie |
|  | PDF wielostronicowy | tak/nie |
|  | Zapis zdigitalizowanych obrazów | na nośniku USB czytelnika | tak/nie |
|  | wydruk na podłączonej drukarce, | tak/nie |
|  | zapis do zasobu sieciowego | tak/nie |
|  | wysłanie plików mailem | tak/nie |
|  | Wielozadaniowość  | możliwość rozpoczęcia kolejnego skanu przed zapisem poprzedniego skanu na nośniku USB | tak/nie  |
|  | Interface użytkownika | dotykowy panel sterujący o przekątnej co najmniej 21" wykorzystywany do podglądu i kadrowania w trakcie skanowania | tak/nie  |
|  | Porty komunikacyjne | co najmniej 2 porty USB 3 i co najmniej 1 port Gigabit Ethernet | …… porty/portów USB 3…… port/porty Gigabit Ethernet |
|  | Inne wymagania | wbudowana funkcja rozpoznawania tekstu OCR | tak/nie  |
|  | posiada przycisk nożny do łatwego uruchomienia skanowania  | tak/nie  |
|  | zasilanie 230V 50 Hz | tak/nie  |
|  | zgodność z normami Energy Star w zakresie oszczędzania energii | tak/nie  |
|  | Dostawa i szkolenie | dokumentacja w języku polskim obejmująca instrukcję obsługi skanera i podręcznik obsługi oprogramowania  |  tak/nie  |
|  | szkolenie dla 6 osób (operatorów i obsługi technicznej) trwające co najmniej 4 godz. w miejscu instalacji skanera |  tak/nie  |
|  | Gwarancja  | co najmniej 12 m-cy (kryterium oceny ofert) | Zgodnie z informacją podaną w formularzu oferty   |
|  | czas reakcji w przypadku awarii do 3 dni roboczych  | tak/nie  |
|  | czas naprawy do 14 dni roboczych |  tak/nie  |
|  | naprawa w siedzibie Zamawiającego | tak/nie   |
|  | obsługa w języku polskim | tak/nie   |
| **Wartość netto** całego zamówienia w zł  |  ……………………………………… zł  |
| Stawka **VAT** i kwota VAT w zł | stawka VAT:…………. % | kwota VAT: ……………….. w zł  |
| **Wartość brutto** całego zamówienia w zł |  ……………………………………… zł |

**miejsce dostawy: Biblioteka UŁ, ul. Matejki 32/38, 90-237 Łódź**

\* Zamawiający bezwzględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go identyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.

\*\* Przez „kod producenta” Zamawiający rozumie indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym kodem producenta, Zamawiający przyjmie dane wynikające z kodu producenta.

*Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/elektroniczny podpis osobisty Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu*