WT.2370.10.2021 Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS TECHNICZNY**

Nazwa zadania: „Remont pomieszczeń sanitarnych w obiekcie KW PSP Rzeszów – Poligon szkoleń wodnych w Polańczyku”.

1. **Łazienka parter, piętro - budynku baza szkoleń wodnych w Polańczyku**

Zakres prac

skucie starych płytek i posadzek 40m2

zerwanie starych okładzin pcv 11m2

równanie ścian, tynkowanie, sucha zabudowa pod płytki 40m2

demontaż kabiny prysznicowej 1 szt

demontaż umywalek 4 szt.

demontaż WC 2 szt.

demontaż drzwi i ościeżnic 2szt.

Przesunięcie ścianki do WC 3m2. (zburzenie starej postawienie nowej).

Przeróbka instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Przeróbka instalacji elektrycznej 6 pkt.

Wywóz gruzu i odpadów 2,5 m3.

Położenie na podłodze sklejki wodoodpornej grubość 10mm dwie warstwy ze szpachlowaniem łączeń pod wykładzinę linoleum Tarkett. 11 m2.

Wykonanie hydroizolacji na podłodze i wokół brodzika 18m2.

 Gruntowanie ścian.45m2

Ułożenie płytek gresowych na ścianach (wymiar 60x120) 45m2.

Położenie wykładziny linoleum Tarkett z cokołami 11m2.

Montaż drzwi 90L Polskone sempre 2szt.

Montaż umywalek z szafkami wiszącymi 60cm prostokątne + bateria 2szt.

Montaż umywalek 50cm i 30cm +bateria

Montaż lustra 150x50 nad umywalkami (łazienka góra).

Montaż lustra 50x60 nad umywalką

Montaż oświetlenia nad lustrem 2pkt, na suficie 2pkt

Montaż brodzika 120x90.

Montaż ścianki z płyty hpl 120x200 na brodziku

Montaż drzwi szklanych na brodziku 90cm.

Montaż deszczownicy z baterią

Montaż stelaży podtynkowych Geberit duofix basic 2szt. (miska prostokątna + deska+przycisk)

Montaż suszarki do rąk kieszeniowej M-113 stal nierdzewna 2szt.

Montaż suszarki do włosów „hotelowej” 190L Comfort 2szt.

Montaż dozownika na mydło w płynie J4110 Stal nierdzewna 4szt.

Montaż pojemnika na papier PT 304 Maxi 2szt.

1. **Ustalenia końcowe**

W cenę oferty należy wliczyć wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego wykonania zamówienia, których zamawiający nie przewidział w opisie technicznym zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerencji w zakres zamówienia w trakcie jego realizacji. W celu realizacji zamówienia należy odbyć wizję lokalną. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do usunięcia i utylizacji gruzu oraz armatury. Roboty należy wykonywać zgodnych ze sztuką budowlaną

………………….

(podpis Wykonawcy)