Ostrów Mazowiecka dn. 12.09.2022 r.

**Nr sprawy: ZO 19/22**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na**

**wykonanie wcinek na gorąco 4 szt. zaworów kulowych DN 65 do istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2x DN150/250 wraz z hermetyzacją złącz**

**Zamawiający:**

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

ul. Henryka Trębickiego 3

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 7591332417, Regon 550062660

tel. 29 74 625 37

Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow>

**Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 431 000 euro**

**I. Przepisy oraz tryb i rodzaj udzielenia zamówienia**

**1.** Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2019 ( zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275, 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 464) i na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, zamówienie nie podlega jej przepisom.

**2.** Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ostrowi Mazowieckiej”.

**3.** Tryb udzielenia zamówienia – Zapytanie ofertowe

**4.** Rodzaj zamówienia – Usługa.

**5.** Wspólny słownik zamówień CPV:

* 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
* 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

**II. Opis przedmiotu zamówienia i zakres prac do wykonania**

**1.** Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie z własnych materiałów wcinek na gorąco 4 szt. zaworów kulowych DN65 do istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2x DN150/250 wraz z hermetyzacją złącz**, do wykonania przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej do n/w budynków:

**1.1)** Budynek B przy ulicy Kolarskiej (działki nr 4122/4, 4122/5) – wcinka 2 szt. zaworów DN65.

**1.2)** Budynek C przy ulicy Kolarskiej (działka nr 4122/3) – wcinka 2 szt. zaworów DN65.

**2.** Zakres prac obejmuje:

**2.1)** Wykonanie wcinki na gorąco do sieci ciepłowniczej preizolowanej 2x DN150/250 wraz z korowaniem i wspawaniem **4 szt. zaworów DN65 Ballomax BROEN nr kat. 68102065000** lub równoważnych.

**2.2)** Wpięcie (połączenie) przewodów w istniejący system alarmowy impulsowy rury głównej i wyprowadzenie przewodów impulsowych do połączenia rury odgałęźnej.

**2.3)** Hermetyzacją złączy DN150/250 x DN65/140 w ilości 4 szt. z zastosowaniem odgałęzienia termokurczliwego sieciowanego **SXT-WP firmy LOGSTOR (nr katalogowy 5210, 5211).**

**3.** Wykonawca zakupi wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

**4.** Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie

nowych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dobrej jakości, gwarantujących najwyższą

jakość wykonania zamówienia oraz posiadających dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich

zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, itp.).

**5.** Zamawiający wykona na własny koszt wykopy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

**6.** Zawory wyszczególnione w ust. 2 pkt 1 ze wskazaniem producenta w opisie przedmiotu zamówienia, służą do sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego.

Wszystkie wskazania należy rozumieć, jako minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i standardów jakościowych.

Zamawiający dopuszcza stosowanie zaworów równoważnych.

Zawory równoważne, to zawory o cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych takich samych lub bardzo zbliżonych do tych, które zawarte są w załączonej karcie katalogowej, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że oferowane zawory są równoważne, a Zamawiający podejmie decyzję czy oferowane zawory są równoważne.

**III Termin wykonania przedmiotu zamówienia.**

Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia - do **21 dni** od otrzymania zlecenia.

**IV. Wymagania Zamawiającego i sposób wykonania przedmiotu zamówienia**

**1.** Oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia.

**2.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

**3.** Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.

**4.** Wykonawca składający ofertę musi posiadać doświadczenie na wykonywanie usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

Wykonawca w ofercie przedstawi co najmniej 3 wykonane usługi w latach 2020r. -2022r., polegające na wcince na gorąco zaworów kulowych do preizolowanej sieci ciepłowniczej.

**5.** Sposóbpłatności - przelewem w terminie 14 dni po protokolarnym odbiorze robót i otrzymaniu faktury VAT.

**6.** Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

**V. Termin związania z ofertą**

Wykonawca związany jest złożoną ofertą do dnia **30.09.2022r.**

**VI. Kryteria, jakimi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty**

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena – 100%.

**VII. Informacje ogólne**

**1.** Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem

[platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) firmy Open Nexus Sp. z o.o. zwaną dalej „platformą zakupową” pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow>

**2.** Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

**VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów**

**1.** Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:

* w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – inż. Albert Młyński  tel. 604 651 629
* w sprawach procedury - Bogdan Śladewski tel. 602 733 626

w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.

**2.** Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej **za pośrednictwem platformy zakupowej** i formularza **„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.**

**IX. Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow> do dnia **22.09.2022 r. do godz. 10:00**

**X. Termin otwarcia ofert i informacje**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.09.2022 r. o godz. 10:05** za pośrednictwem platformy zakupowej.

**XI. Zawiadomienie o wyborze oferty i zamówienie**

**1.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie

postępowaniadostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow> w sekcji

**,,Komunikaty”** informację o wyborze oferty.

**2.** Informacja o wyborze oferty zawiera:

**2.1)** nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.

**2.2)** nazwę (firmę) Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne.

**XII. Odrzucenie oferty**

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

**XIII. Unieważnienie postępowania**

**1**. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

**1.1)** nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

**1.2)** wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

**1.3)** postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

**2.** W wyjątkowych przypadkach zamawiający może unieważnić postępowanie z innych przyczyn niż określone w ust. 1.

**3.** Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku niewystarczających środków na realizację zamówienia.

**4.** Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

**1.** Postępowanie przetargowe nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych (odwołanie, skarga).

**2.** Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień w zapytaniu ofertowym, może złożyć skargę do kierownika jednostki w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu.

**3.** Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając Wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.

**4.** Rozstrzygnięcia kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia są ostateczne.

**XV. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

**1.** administratorem danych osobowych Klientów jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Henryka Trębickiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

**2.** administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

**3.** dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

**4.** administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

**5.** mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

**1.** Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

**2.** przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

**3.** podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

**4.** administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

**XVI. Załączniki do SWZ**

**1.** Mapa - Przyłącze do budynku B

**2.** Mapa - Przyłącze do budynku C

**3.** Schemat wykonania przyłączy cieplnych do budynków B i C

**4.** Karta katalogowa zaworu Ballomax Broen

**5.** Karta katalogowa odgałęzienia termokurczliwego sieciowanego SXT-WP firmy LOGSTOR

Zatwierdził

Prezes Zarządu

Wojciech Tyl