**Załącznik nr 3 do SWZ oraz umowy**

**Zestawienie parametrów technicznych:**

**Dostawa nowego samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCENT ……………………………………….... TYP/MODEL ………………………………….……** | | | |
| **Dane techniczne jakie musi spełniać maszyna:** | | | |
| **Lp.** | **Opis techniczny** | **Oferowana charakterystyka techniczna (wypełnia Wykonawca)** |
| 1. | Rok produkcji: minimum 2022 rok. |  |
| 2. | Samochód nowy. |  |
| 3. | Kolor nadwozia: pomarańczowy - pojazd lakierowany fabrycznie lub w autoryzowanym serwisie dealera danej marki. |  |
| 4. | Nadwozie pięciomiejscowe. |  |
| 5. | Silnik diesel, pojemność minimum 1400 cm3,o maksymalnej mocy nie mniej niż 100 KM. |  |
| 6. | Norma emisji spalin: minimum Euro 6,2. |  |
| 7. | Skrzynia 6-biegowa (manualna). |  |
| 8. | Ilość drzwi w pojeździe: minimum 5, w tym drzwi odsuwane w drugim rzędzie siedzeń prawe i lewe. |  |
| 9. | Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica z lewej strony. |  |
| 10. | Napęd: na koła przednie. |  |
| 11. | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2 950 mm. |  |
| 12. | Długość całkowita nie mniejsza niż 4 750 mm. |  |
| 13. | Szerokość całkowita bez lusterek nie mniejsza niż 1 800 mm. |  |
| 14. | Wysokość całkowita nie mniejsza niż 1 800 mm. |  |
| 15. | Przegroda oddzielająca przestrzeń ładunkową od osobowej zabezpieczająca pasażerów przed ładunkiem. Ma być zapewniona możliwość ustawienia przegrody za drugim bądź za pierwszym rzędem foteli. |  |
| 16. | Wykładzina gumowa podłogi w przestrzeni ładunkowej. |  |
| 17. | Długość przestrzeni ładunkowej za przegrodą nie mniejsza niż 850 mm. |  |
| 18. | Minimalny zakres systemów bezpieczeństwa: system ABS z elektronicznym systemem hamowania EBD, układ stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TA). |  |
| 19. | Minimalny zakres bezpieczeństwa w zakresie poduszek powietrznych: poduszka powietrzna kierowcy i pasażera. |  |
| 20. | Zamki drzwi - centralny zamek sterowany pilotem. |  |
| 21. | Immobiliser. |  |
| 22. | Czujniki parkowania z tyłu montowane fabrycznie. |  |
| 23. | Tempomat. |  |
| 24. | Komputer pokładowy. |  |
| 25. | Światła do jazdy dziennej. |  |
| 26. | Przednie światła przeciwmgielne. |  |
| 27. | Oświetlenie w drugim rzędzie siedzeń. |  |
| 28. | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne. |  |
| 29. | Elektryczne szyby boczne przednie. |  |
| 30. | Elektrycznie podgrzewana przednia szyba. |  |
| 31. | Minimum 16” obręcze stalowe z kołpakami. |  |
| 32. | Koło dojazdowe. |  |
| 33. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 50l. |  |
| 34. | Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth. |  |
| 35. | Klimatyzacja automatyczna. |  |
| 36. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. |  |
| 37. | Siedzenia tylnego rzędu składane. |  |
| 38. | Kolumna kierownicy - z regulacją wysokości  i głębokości. |  |
| 39. | Wszystkie siedzenia z pokrowcami z materiału  o ciemnej barwie. |  |
| 40. | Wszystkie pasy bezpieczeństwa – minimum trzypunktowe bezwładnościowe. |  |
| 41. | Wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 42. | Gniazdo zasilania 12V w kabinie kierowcy. |  |
| 43. | Dywaniki gumowe. |  |
| 44. | Wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, komplet narzędzi (podnośnik  i klucz do kół). |  |