**TOM III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia dotyczy zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz gminnych chodników wzdłuż tych dróg na terenie Gminy Lubawka w sezonie 2024/2025. Przedmiot zamówienia obejmuje również usunięcie materiału uszorstniającego użytego przez Wykonawcę z dróg i chodników objętych zimowym utrzymaniem oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej po zakończeniu zimowego utrzymania. (zwane w treści SWZ również „akcją zimową”).
2. Wykaz dróg wg poniżej zamieszczonych tabel:

**Część NR 2: Błażejów – Uniemyśl – Okrzeszyn**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa odcinka drogi** | **kategoria drogi** | **działka**  | **długość (m)** |
| 1 | **BŁAŻEJÓW** |
| droga boczna od bud. nr 31 do bud. nr 152 | 116144D | 59, 60, 314 | 850 |
| od bud. nr 131 do bud. nr 139 | wewnętrzna | 228, 232 | 200 |
| od bud. nr 94 do bud. nr 118 oraz 112 | wewnętrzna | 70/2 | 572 |
| łącznik od bud.nr 110 do bud. nr 127 | wewnętrzna | 241, 240, 200 | 151 |
| łącznik od bud.nr 96 do bud. nr 117 | wewnętrzna | 70/2 | 40 |
| łącznik od bud.nr 84 do bud. nr 107 | wewnętrzna | 80 | 90 |
| łącznik od bud.nr 66 do bud. nr 93 | wewnętrzna | 71 | 60 |
| łącznik od bud.nr 58 do bud. nr 89 | wewnętrzna | 67, 66 | 60 |
|  | do bud. nr 28, 22 | wewnętrzna | 109 | 80 |
|   | **2103** |
| 3 | **UNIEMYŚL** |
| bud. nr 59 | wewnętrzna | 448 | 100 |
| bud. nr 49, 50 | wewnętrzna | 425 | 185 |
|   | **285** |
| 4 | **OKRZESZYN** |
| od bud. nr 86 do bud. nr 77 | wewnętrzna | 413, 401, 415, 162/2 | 353 |
| bud. nr 28 | wewnętrzna | 455 | 90 |
| bud. nr 67,68 | wewnętrzna | 432, 437/1 | 164 |
| bud. nr 61 | wewnętrzna | 440 | 183 |
| bud. nr 52 | wewnętrzna | 441 | 182 |
| bud. nr 3 | wewnętrzna | 499, 242, 458 | 233 |
|  | Bud. 14 | wewnętrzna | 366 | 30 |
|  | Bud 12 | wewnętrzna | 458 | 105 |
|  | bud 21 | wewnętrzna | 422 | 90 |
|  | Bud 30 | wewnętrzna | 427, 449 | 206 |
|  | Bud 42 | wewnętrzna | 447 | 90 |
|  | Bud 59, 61 | wewnętrzna | 440 | 160 |
|  | Bud 52 | wewnętrzna | 441 | 180 |
|  | Bud 122  | wewnętrzna | 399 | 170 |
|   | **1205** |

1. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przejmuje na siebie obowiązek odśnieżania i posypywania ulic, chodników i dróg, zapewniając całodobową gotowość do pracy przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu (dni robocze i święta) po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego oraz utrzymywania w pełnej gotowości i sprawności technicznej środków sprzętowych wraz z osprzętem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego punktu dyspozytorskiego lub osoby koordynatora do kontaktu telefonicznego do i od Zamawiającego. Polecenia wykonania usługi w imieniu Zamawiającego wydają upoważnieni do tego przedstawiciele gminy lub sołtysi wsi po uzgodnieniu z przedstawicielem gminy (w formie pisemnej).
3. Po telefonicznym zleceniu wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie prac w czasie nie dłuższym niż **czas wskazany w złożonej ofercie,** od otrzymania zlecenia.
4. Zabezpieczenie materiału do zwalczania śliskości (piasek, sól drogowa) leży po stronie Wykonawcy. Likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu mieszanki z piasku z 15 % dodatkiem soli drogowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli składu mieszanki używanej przez Wykonawców do likwidowania śliskości. Koszt zakupu materiałów uszorstniających ma być wliczony do ceny usługi zaproponowanej
w ofercie cenowej.
5. Materiały, które będą wykorzystywane przy realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia, muszą spełniać wymogi SWZ, obowiązujące normy i wymogi przepisów praw, w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r, w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
6. Przy wykonywaniu usługi zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia śniegu z całej szerokości jezdni, chodników oraz terenów przyległych (zatoki autobusowe, mijanki, place). Nawierzchnie jezdni oczyszcza się ze śniegu poprzez zgarnięcie zlegającej pokrywy śnieżnej odpowiednio dociśniętym pługiem. Wykonawca powinien skutecznie zapobiegać powstaniu naboi lodowych na jezdniach, a w przypadku nieuniknionego pojawienia się naboju zobowiązany jest do niezwłocznego jego usunięcia.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności związane z odśnieżaniem w taki sposób, aby nie utrudniać użytkownikom sąsiednich terenów korzystania z nich. Zakazuje się wykonywania czynności odśnieżania mechanicznego z nadmierną prędkością pojazdu z pługiem. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do posprzątania ciągu dróg gminnych po okresie zimowym w terminach ustalonych z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o trudnościach związanych z prawidłowym utrzymywaniem dróg. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu dróg, ich przejezdności oraz sposobu prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne, zawieje) Zamawiający wyda dyspozycję kolejnych wyjazdów.
9. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością sprzętu dla każdej części osobno (sprzęty nie mogą się powtarzać a Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, iż dysponuje potencjałem sprzętowym lub ma do niego dostęp poprzez dzierżawę, wynajem lub w inny sposób).
10. Rozliczenie za wykonanie zimowego utrzymania w zakresie części 2 dokonywane będzie w następujący sposób:
11. za „faktyczne wykonanie usługi” w okresach miesięcznych, w oparciu o liczbę godzin faktycznie i należycie wykonanych usług zimowego utrzymania (odśnieżania, posypywania dróg) i cenę za godzinę wykonywania tych usług (stawkę godzinową) wskazaną przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Rozliczeniu za wykonanie usługi będą podlegały wyłącznie usługi odśnieżania i posypywania dróg faktycznie zrealizowane na podstawie dyspozycji Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych.

 Jednostką rozliczeniową jest godzina świadczenia usługi rozumiana jako godzina zegarowa (60 minut) pracy jednostki sprzętowej realizującej zakres usługi.

 W przypadku, gdy czas pracy jednostki sprzętowej nie będzie odpowiadał pełnym godzinom, rozliczenie prowadzone będzie proporcjonalnie.

 Do czasu pracy jednostki sprzętowej nie wlicza się czasu dojazdu jednostki do miejsca wykonywania odśnieżania
i posypywania dróg, postoju pojazdu i sprzętu, załadunku materiału uszorstniającego, powrotu z miejsca,
w którym zakończono wykonywanie usługi do bazy Wykonawcy. Za jednostkę sprzętową przyjmuje się pojazd wraz z osprzętem i obsługą, wykonujący czynności odśnieżania i/lub posypywania;

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawień dotyczących prowadzenia akcji zimowej, zawierających dane w zakresie: miejsca wykonywanej pracy, czasu pracy pojazdów (czas rozpoczęcia i zakończenia), rodzaju wykonywanej pracy, rodzaju użytego sprzętu, panujących warunków atmosferycznych, ewentualnych istotnych uwag Wykonawcy.
2. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie danych zapisanych
w zestawieniach z prowadzenia akcji zimowej. Za każdy okres rozliczeniowy (miesięczny) Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzupełnione zestawienie dotyczące prowadzenia akcji zimowej w zakresie stawek godzinowych.
3. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w ramach świadczonej usługi zostały przekazane przez Wykonawcę na składowisko odpadów. Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą o przedstawienie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem karty przekazania powstałych odpadów.