**Nr sprawy: RZP.271.58.2021.KZP**

**Nr pisma: RZP.271.58.2.2021.KZP**

Białe Błota, dnia 09.08.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Przebudowa nawierzchni ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej oraz części ulic Topolowej i Biwakowej w Łochowie**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**wraz ze zmianą**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając   
   w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

***Pytanie 2.***

"30 d.7" KNR 2-31 0104-01 Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2 400,000 -   
w przedmiarach ujęto w-wę odsączającą zamiast w-wy mrozoodpornej związanej cementem C5/6 gr. 22 cm , prosimy o wprowadzenie zmiany w przedmiarze.

***Odpowiedź 2.***

Wskazany opis pozycji "30 d.7" zmienia się na następujący: KNR 2-31 0111-01; „Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C5/6 grubości 22cm - E₂=80MPa”.

W załączeniu ujednolicony wzór kosztorysu ofertowego.

***Pytanie 3.***

Proszę o wskazanie koloru kostki betonowej na zjazdach - wg przedmiaru - szara, wg przekrojów – czerwona.

***Odpowiedź 3.***

Na zjazdach należy stosować kostkę betonową grubości 8cm w kolorze czerwonym.

1. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ, Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, oraz pkt. 13.10. SWZ, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian SWZ:

Zmianie ulega opis pozycji 30 d.7 kosztorysu ofertowego.

W załączeniu ujednolicony wzór kosztorysu ofertowego.

1. Powyższe wyjaśnienia oraz wprowadzona zmiana nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
2. Wyjaśnienia treści SWZ wraz ze zmianami, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.