**Znak sprawy: PN-8/2021 Załącznik Nr 4 do SWZ**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

tel./fax (71) 384 71 10, e-mail: [przetargi@stawymilickie.pl](mailto:przetargi@stawymilickie.pl),

[www.stawymilickie.pl](http://www.stawymilickie.pl)

**FORMULARZ TECHNICZNY**

**Nazwa Wykonawcy:**

**Adres siedziby Wykonawcy:**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na *Dostawę nowego kontenera chłodniczego 40’ REF z agregatem na prąd,* znak sprawy: PN-7/2021oferuję(my) dostawę *nowego kontenera chłodniczego 40’ REF z agregatem na prąd* o następujących parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA**  **PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE**  **LUB OFEROWANE PARAMETRY** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** | |
|  | Elektryczny agregat chłodniczy:  -nazwa producenta  - model  - rok produkcji |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury wewnątrz komory od -30st C do +30st C |  |
|  | Ściany i sufit łatwo-zmywalne |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V / zabezpieczenie 32A |  |
|  | Aktualne badanie PTI |  |
|  | Rocznik : 2020/21 |  |
|  | Podłoga płaska |  |
|  | Gwarancja na agregat 5 lat |  |
|  | Przeszkolenie personelu zamawiającego z obsługi – za dodatkową opłatą |  |
|  | System monitoringu temperatury pracy komory z wyświetlaczem temperatury |  |
|  | Kurtyna paskowa przy drzwiach |  |
|  | Mechanizm umożliwiający otwarcie drzwi od wewnątrz |  |
|  | Oświetlenie |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY: | |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** | |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Gospody 8 Ryb w Rudzie Sułowskiej 20, 56-300 Milicz na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na całe urządzenie wraz  z zamontowanym osprzętem nie mniejsza niż 24 m-ce. |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny oraz płatny pogwarancyjny oferowanego urządzenia. |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy, zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi dostarczonego urządzenia. |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy dokona pierwszego uruchomienia urządzenia w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia. |  |

……………………… …………………………………………..

miejscowość, data podpis i pieczątka

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy