**RBRiGK.271.4.2018**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie**

1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na demontażu ogrodzenia wykonanego z siatki od strony SPZOZ Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie Ośrodka Zdrowia w Kruszynie (lewa strona) oraz z prawej strony Szkoły od chodnika w ulicy do piłkochwytów przy boisku. Zdemontowanie frontowego ogrodzenia Szkoły ( od strony ulicy. Szkolnej), wykonanego z siatki w ramach z kątownika.

Rozebranie i usuniecie słupów ogrodzeniowych żelbetowych oraz rozebranie cokołu betonowego. Powstały po rozbiórce gruz należy wywieźć do PSZOK w miejscowości Poddębice.

Wszystkie elementy metalowe uzyskane z zdemontowanego ogrodzenia należy przekazać Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie .

1. Roboty montażowe:

Wykonanie cokołu betonowego prefabrykowanego systemowego od strony ulicy Szkolnej dla ogrodzenia z paneli metalowych. Panele o wysokości 1530 mmm powinny być wykonywane z ocynkowanych drutów stalowych Ø 6 mm malowanych metodą proszkową na kolor uzgodniony z zamawiającym przed montażem. Słupki ogrodzeniowe o wymiarach 80/80 mm i długości 2100 mm wraz z kompletem obejm do montażu, powinny być ocynkowane a następnie malowane również metodą proszkową na kolor uzgodniony z Zamawiającym. Słupki powinny posiadać komplet obejm do montażu paneli.

Słupki ogrodzeniowe od strony Ośrodka Zdrowia (lewa strona) i z prawej strony Szkoły od ulicy do piłkochwytów powinny być osadzone w zabetonowanych gniazdach. Teren wzdłuż ogrodzenia powinien być splantowany.

Dostawa i wykonanie montażu bramy wjazdowej przesuwanej z prawej strony Szkoły, bramy o podobnym typie jak brama istniejąca z lewej strony Szkoły.

Do połączenia paneli ogrodzeniowych należy stosować wyłącznie śruby i nakrętki nierdzewne.

Po zamontowaniu wszystkich paneli należy wykonać montaż daszków plastikowych na wszystkich słupkach ogrodzeniowych.

Do opisu przedmiotu zamówienia załączony został obmiar.