**WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO – TECHNICZNE**

**1.Nazwa przedmiotu (wyrobu):**

Ploter wielkoformatowy

Ploter z możliwością kopiowania do formatu A0 - kolorowy

**2.Cel opracowania i przeznaczenie wyrobu :** Uzupełnienie zbiorczej normy

należności sprzętu w Powielarni działającej w 4 Regionalnej Bazie

Logistycznej we Wrocławiu

**3.Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):**

3.1 Ploter

3.2 Kabel zasilający

3.3 Sterowniki i programy pomocnicze

3.4 Wkłady atramentowe

3.5 Instrukcja montażu

3.6 Instrukcja obsługi, gwarancja.

3.7 Podstawa z koszem na wydruki

3.8 Komplet materiałów eksploatacyjnych (startowy)

**4. Wymagania eksploatacyjno-techniczne (opis cech technicznych,**

**eksploatacyjnych, jakościowych):**

4.1 Metoda drukowania :Głowica drukująca.

4.2 Kolory: Czerń fotograficzna, Czerń matowa, Żółty, Cyjan, Magenta

4.3 Minimalna wielkość kropel: 3,5 pl, Technologia kropli o zmiennej wielkości

4.4 Formaty papieru min.: (91,4 cm),(61,0), (43,2 cm), A0, B4, B3, B2, A4, A3, A3+, A2, A1

4.5 Grubość papieru: 0,08 mm - 1,5 mm

4.6 Możliwość druku arkuszowego

4.7 Drukowanie bez marginesów

4.8 Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera

4.9 Kompatybilny z systemem operacyjnym : Linux, Mac OS, Windows 10, Windows 7

4.10 Rozdzielczość drukowania min.: 2.880x1.440 DPI

4.11 Głowice drukujące , których nie trzeba wymieniać przez cały okres

eksploatacji

**5.Dodatkowe ustalenia wymagań:**

5.1 Gwarancja min.24 miesiące

5.2 Instrukcja i oprogramowanie w języku polskim

5.3 Serwis pogwarancyjny na terenie całego kraju

5.4 Instrukcja obsługi, gwarancja w języku polskim

5.5 Darmowa dostawa

**6. Sugerowany produkt:** EPSON SUPERCOLOR SC.-T5200