**Załącznik nr 3 do SWZ**

**SIECI NA TERENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH**

1. **ul. Słowiańska 7 – KKP**

- sieć ciepłownicza preizolowana ( przyłącze) **2x DN32, dł. 125.4m**

- sieć ciepłownicza preizolowana ( przyłącze) w rurach ochronnych **2xDN32, dł.35.8m**

- komora ciepłownicza K-4035/3/A – **pow. 1.70m2**

- komora ciepłownicza odcinająca – **pow. 3.0m2**

1. **ul. Sportowa 2 – Stadion Polonia**

- sieć ciepłownicza preizolowana ( przyłącze) **2xDN65, dł.66.3m2**

- sieć ciepłownicza preizolowana ( przyłącze) **2x DN50, dł.244.6m2**

- sieć ciepłownicza preizolowana w budynku ( przyłącze) **2xDN50, dł.14.1m2**

- sieć ciepłownicza preizolowana ( przyłącze) **2xDN40, dł.17.3m2**

- sieć ciepłownicza preizolowana w budynku ( przyłącze) **2xDN40, dł.7.5m2**

- sieć ciepłownicza preizolowana ( przyłącze) **2xDN20, dł. 1.7m2**

- komora ciepłownicza – **pow. 0.59m2**

- komora ciepłownicza – **pow. 0.55m2**

- komora ciepłownicza – **pow.1.89m2**

- komora ciepłownicza – **pow. 0.88m2**

1. **ul. Gdańska 163 – Stadion Zawisza**

- sieć ciepłownicza kanałowa ( przyłącze) 2xDN125, dł.221.0m

- sieć ciepłownicza kanałowa ( przyłącze) 2xDN65, dł. 230.0m

- sieć ciepłownicza kanałowa ( przyłącze) 2xDN50, dł. 19.5m