**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Specyfikacja Techniczna - Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  (wymagania minimalne): | **\*** niepotrzebne skreślić  **\*\*** uzupełnić dane |
| Samochód – asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych:  marka: ………………………..  model: ………………………..  nr VIN: ……………………..  rok produkcji: ………………… | | |
| 1. **Podwozie:** | | |
| 1. | Rok produkcji | ………….. rok \*\* |
| 2. | Skrzynia biegów automatyczna z możliwością manualnego przełączania biegów | TAK / NIE \* |
| 3. | Pojazd bezwypadkowy | TAK / NIE \* |
| 4. | Typ silnika diesel | TAK / NIE \* |
| 5. | DMC | …………...kg \*\* |
| 6. | Przebieg według wskazań licznika | …………...km \*\* |
| 7. | Silnik o mocy | …………..KM \*\* |
| 8. | Norma emisji spalin | EURO …… \*\* |
| 9. | - Podwozie 2 osiowe  - Układ napędowy 4x2 | TAK / NIE \*  TAK / NIE \* |
| 10. | Kierownica regulowana z lewej strony w oryginalnej wersji fabrycznej | TAK / NIE \* |
| 11. | Zawieszenie pneumatyczno – resorowe lub pneumatyczne | ...........................................  zawieszenie\*\* |
| 12. | Blokada tylnego mostu | TAK / NIE \* |
| 13. | Koła – ogumienie | ……..……..……R……..'. \*\* |
| 14. | Ogumienie przód i tył - fabrycznie nowe  nie starsze niż 2022 r. | TAK / NIE \*  ............................rok\*\* |
| 15. | Kabina 2 lub 3 osobowa | ................ osobowa\*\* |
| 16. | Koło zapasowe pełnowymiarowe | TAK / NIE \* |
| 17. | ABS | TAK / NIE \* |
| 18. | Elektryczne szyby | TAK / NIE \* |
| 19. | Immobiliser | TAK / NIE \* |
| 20. | Radio fabryczne | TAK / NIE \* |
| 21. | Klimatyzacja kabiny | TAK / NIE \* |
| 22. | Tempomat | TAK / NIE \* |
| 23. | Tachograf z legalizacją | TAK / NIE \* |
| 24. | Centralny zamek | TAK / NIE \* |
| 25. | Wyposażenie w zestaw narzędzi: klucz do kół, podnośnik, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica | TAK / NIE \* |
| 26. | Akceptujemy 3 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na podwozie | TAK / NIE \* |
| 1. **Zabudowa (beczka):** | | |
| 1. | Rok produkcji | …………... rok\*\* |
| 2. | Przeznaczona do odsysania osadów | TAK / NIE \* |
| 3. | Zbiornik cylindryczny o pojemności | ....................m³ \*\* |
| 4. | Zbiornik wyposażony w falochron | …………...szt. falochron\*\* |
| 5. | Zbiornik stalowy o grubości ścianki | …………...mm \*\* |
| 6. | Tylna dennica otwierana mechanicznie do góry, regulowana po obwodzie min. sześcioma śrubami (ryglami) | TAK / NIE \* |
| 7. | Dennica z dolnym przyłączem | TAK / NIE \* |
| 8. | Zawór transportowy | TAK / NIE \* |
| 9. | Górny zawór pływakowy znajdujący się wewnątrz zbiornika z podwójnymi kulkami | TAK / NIE \* |
| 10. | Dolny zawór pływakowy znajdujący się nad kompresorem | TAK / NIE \* |
| 11. | Manowakuometr | TAK / NIE \* |
| 12. | Koryto zrzutowe szlamu pod dennicą | TAK / NIE \* |
| 13. | Króćce ssąco spustowe umieszczone na dennicy tylnej | TAK / NIE \* |
| 14. | Króciec ssąco spustowy dodatkowy umieszczony z przodu beczki po stronie prawej , sterowany ręcznie, wyposażony w zawór odpowietrzający | TAK / NIE \* |
| 15. | Lampa ostrzegawcza (kogut) zamontowana w tylnej części zabudowy | TAK / NIE \* |
| 16. | Zabudowa malowana poliuretanową farbą nawierzchniowa – kolor RAL 5010 | TAK / NIE \* |
| 17. | Kompresor z napędem hydraulicznym zamontowany za kabiną kierowcy, przeznaczony do pracy ciągłej,  chłodzony powietrzem o wydajności min 10 tys. litrów/min | TAK / NIE \*  ...........................l/min\*\* |
| 18. | Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem | TAK / NIE \* |
| 19. | Odolejacz kompresora | TAK / NIE \* |
| 20. | Płynowskaz rurkowy z podziałką co 0,5 m³, wykonany z poliwęglanu, usytuowany na przedniej dennicy za kabiną kierowcy | TAK / NIE \* |
| 21. | Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy | TAK / NIE \* |
| 22. | Rynny boczne aluminiowe, zamocowane po obu stronach zabudowy (beczki) na całej długości | TAK / NIE \* |
| 23. | Akceptujemy 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na zabudowę | TAK / NIE \* |

**III.** Pojazd na dzień dostawy będzie zarejestrowany w Polsce i będzie posiadał ważne ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd techniczny. **TAK / NIE\*** ***(\*niepotrzebne skreślić)***

**IV**. Wraz z dostawą dostarczę wszelkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu do ruchu na terenie Polski. **TAK / NIE\*** ***(\*niepotrzebne skreślić)***

**V.** Dostarczę przedmiot zamówienia, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego gdzie nastąpi odbiór końcowy. **TAK / NIE\***  ***(\*niepotrzebne skreślić)***

**VI.** Przedmiot zamówienia jest własnością Wykonawcy, wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. **TAK / NIE\* *(\*niepotrzebne skreślić)***

**Uwaga !**

Niniejszy plik (dokument) winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód).