**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Nr postępowania: 352/2020/PN/DZP**

**Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy**

**Tytuł zamówienia: Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych do Jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie.**

1. Wykonawca będzie dostarczał materiały budowlane do poszczególnych jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sukcesywnie, wg zapotrzebowania zgłoszonego pocztą elektroniczną lub faxem przez Zamawiającego, **w terminie 48 godzin** od momentu zgłoszenia.
2. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT dla każdej dostawy.
3. **W rubrykach do wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga podania nazwy Producenta, typ/model oferowanego przedmiotu zamówienia oraz numer katalogowy (jeżeli występuje). W okresie trwania umowy, Wykonawca jest obowiązany do dostarczania przedmiotu zamówienia wg producenta oraz typu/modelu określonego w złożonej ofercie, wg Załącznika nr 1.**
4. Wskazania oraz parametry przedmiotu zamówienia podane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 są wymaganiami **minimalnymi.**
5. Wszystkie wskazane w załączniku nazwy materiałów budowlanych, należy rozumieć jako określenie wymaganych właściwości i standardów jakościowych, a Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie niższych niż te, którymi charakteryzują się materiały budowlane wymienione z nazwy w przedmiocie zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany artykuł jest równoważny do wymaganego (wskazanego) przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i opis produktu**  **(wymagania)** | **Nazwa producenta, marki, nazwy oferowanego produktu, nr katalogowy** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena**  **jedn. netto** | **Cena**  **jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** | |
|  |  | **Rubryki C, F, G i H wypełnia Wykonawca** | | | | | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H = E x G** | |
|  | **Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm** |  | **m²** | **124,80** |  |  |  | |
|  | **Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm – wodoodporna** |  | **m²** | **31,20** |  |  |  | |
|  | **Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm – ognioodporna** |  | **m²** | **31,20** |  |  |  | |
|  | **Profil U(50,75,100) – system suchej zabudowy** |  | **m** | **100** |  |  |  | |
|  | **Profil C(50,75,100) – system suchej zabudowy** |  | **m** | **100** |  |  |  | |
|  | **Profil CD – system suchej zabudowy** |  | **m** | **100** |  |  |  | |
|  | **Kasetony sufitowe 600x600x15 typu Armstrong** |  | **m²** | **80** |  |  |  | |
|  | **Kasetony sufitowe 600x600x15 typu Rockfon** |  | **m²** | **50** |  |  |  | |
|  | **Drzwi wewnętrzne płytowe pełne 80** |  | **szt.** | **10** |  |  |  | |
|  | **Drzwi wewnętrzne płytowe pełne 90** |  | **szt.** | **10** |  |  |  | |
|  | **Drzwi wewnętrzne płytowe pełne 100** |  | **szt.** | **10** |  |  |  | |
|  | **Ościeżnica drewniana 80** |  | **szt.** | **10** |  |  |  | |
|  | **Ościeżnica drewniana 90** |  | **szt.** | **10** |  |  |  | |
|  | **Ościeżnica drewniana 100** |  | **szt.** | **10** |  |  |  | |
|  | **Ościeżnica stalowa 80** |  | **szt.** | **10** |  |  |  | |
|  | **Ościeżnica stalowa 90** |  | **szt.** | **10** |  |  |  | |
|  | **Ościeżnica stalowa 100** |  | **szt.** | **10** |  |  |  | |
|  | **Cement portlandzki** |  | **ton** | **10** |  |  |  | |
|  | **Wapno budowlane** |  | **ton** | **1** |  |  |  | |
|  | **Klej do glazury elastyczny, mrozoodporny - 25 kg** |  | **szt.** | **100** |  |  |  | |
|  | **Zaprawa do spoinowania elastyczna, wodoodporna – 2kg** |  | **szt.** | **10** |  |  |  | |
|  | **Zaprawa do spoinowania elastyczna, wodoodporna – 5kg** |  | **szt.** | **30** |  |  |  | |
|  | **Szpachla cementowa wodoodporna do ścian zewnętrznych – 25 kg** |  | **szt.** | **12** |  |  |  | |
|  | **Zaprawa murarska – 25 kg** |  | **szt.** | **50** |  |  |  | |
|  | **Zaprawa tynkarska – 25 kg** |  | **szt.** | **50** |  |  |  | |
|  | **Gipsowa zaprawa tynkarska – 30 kg** |  | **szt.** | **50** |  |  |  | |
|  | **Gips szpachlowy szary wolnowiążący -–**  **1 kg** |  | **kg** | **2000** |  |  |  | |
|  | **Gładź szpachlowa biała wolnowiążąca, elastyczna – 1 kg** |  | **kg** | **2000** |  |  |  | |
|  | **Klej montażowy – 0,5 kg** |  | **szt.** | **20** |  |  |  | |
|  | **Klej do przyklejania na zimno gumy, skóry naturalnej i sztucznej, korka, filcu– 0,8 l** |  | **szt.** | **30** |  |  |  | |
|  | **Klej do drewna na bazie polioctanu winylu, do połączeń silnie obciążonych mechanicznie, wodoodporny – 2,5 kg** |  | **szt.** | **5** |  |  |  | |
|  | **Klej do drewna na bazie polioctanu winylu, do połączeń silnie obciążonych mechanicznie, wodoodporny - 0,5 kg** |  | **szt.** | **10** |  |  |  | |
| **ŁĄCZNA WARTOŚC BRUTTO:** | | | | | | |  | |

***UWAGA: Wymaga się bezwzględnego wypełnienia kolumny „C”***

1. **Ilości wyrobów są przyjęte przez Zamawiającego do kalkulacji cen wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania w celu porównania złożonych ofert.**
2. **Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości, niż szacowane w przedmiocie zamówienia.**

......................, dnia ....................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy)