*Załącznik nr 1 do SWZ*

Oferta WYKONAWCY

**Polski Instytut Sztuki Filmowej**

**ul. Leona Kruczkowskiego 2**

**00-412 Warszawa**

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.) pn.***„***Dostawa mobilnych stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi***”, nr sprawy: 2/2/2023/ROZW.***

**My, niżej podpisani:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Działając w imieniu i na rzecz:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców, wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

**adres e-mail:** ………………………………………………………………………………………………………………………… **adres do korespondencji:** ……………………………………………………………………………………………………..

**oświadczamy, jak niżej:**

1. Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

* mikroprzedsiębiorstwo
* małe przedsiębiorstwo
* średnie przedsiębiorstwo
* jednoosobowa działalność gospodarcza
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
* inny rodzaj (jaki?) ……………………………….

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie*

*przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).*

1. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mobilnych stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi”:
   1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:  
      1. **Sprzęt i urządzenia**

Oferujemy dostawę mobilnych stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi, zgodnie z opisem w ust II pkt 1 OPZ oraz z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj sprzętu i urządzeń wymaganych przez Zamawiającego | Nazwa sprzętu i urządzeń, które oferuje Wykonawca  *(proszę wskazać w szczególności pełną nazwę i producenta sprzętu i urządzenia, a w przypadku mobilnych stacji roboczych dodatkowo model procesora, ilość pamięci RAM, typ dysku)* | Liczba sprzętu i urządzeń oferowana przez Wykonawcę lub wymagana przez Zamawiającego |
| 1. | Mobilna stacja robocza |  | 80 sztuk |
| 2. | Monitory |  | 70 sztuk |
| 3. | Urządzenia peryferyjne |  | 80 sztuk |
| 4. | Torba na laptopa |  | 80 sztuk |

* + 1. **Wymagania szczegółowe**

UWAGA – w kolumnie „Wartości oferowane przez Wykonawcę” Wykonawca jest zobowiązany:

* wskazać konkretne parametry oferowanego sprzętu w przypadku wartości minimalnych,
* oświadczyć „tak” lub „nie” w przypadku wartości wymaganych.

Powyższa instrukcja dotyczy wszystkich tabel z pkt. 2.1.2.

**MOBILNE STACJE ROBOCZE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | Rodzaj wartości | Wartości wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę |
| **1** | **Typ i Zastosowanie** | Wartość wymagana | Mobilna stacja robocza będzie wykorzystywana dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| **2** | **Matryca** | Wartość minimalna | 15.6” FHD (1920 x 1080), powłoka przeciwodblaskową, bez dotyku, jasność 250 cd/m2, kontrast 700:1, NTSC 45% |  |
| **3** | **Procesor** | Wartość minimalna | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 13 118 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: <https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php> |  |
| **4** | **Pamięć RAM** | Wartość minimalna | 8GB DDR4 3200MHz możliwość rozbudowy do min. 64GB, nie dopuszcza się pamięci wlutowanych w płytę główną, min. dwa sloty na pamięć |  |
| **5** | **Pamięć masowa** | Wartość minimalna | 512GB NVMe SSD M.2  Możliwość instalacji dodatkowego dysku M.2 |  |
| **6** | **Karta graficzna** | Wartość minimalna | Wynik karty graficznej w teście PassMark Performance Test co najmniej 2 702 punktów w kategorii Average G3D Rating. Dostępny na stronie: <http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php> |  |
| **7** | **Klawiatura** | Wartość wymagana | Klawiatura w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną, z wbudowanym podświetleniem, min 90 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. |  |
| **8** | **Multimedia** | Wartość minimalna | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W.  Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy.  Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy, wyposażona w mechaniczną przysłonę.  czytnik kart micro SD 4.0, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) |  |
| **9** | **Łączność bezprzewodowa** | Wartość minimalna | Karta Wi-Fi 6E AX z transferem do 2400 Mbps + Bluetooth 5.2 |  |
| **10** | **Bateria i zasilanie** | Wartość minimalna | Min. 4-cell [min. 58Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w czasie maksymalnie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie maksymalnym 2 godzin.  Zasilacz o mocy 65W ze złączem Typu - C |  |
| **11** | **Waga i wymiary** | Wartość maksymalna | Waga 1,82kg z baterią.  Suma wymiarów mobilnej stacji roboczej615mm mierzona po krawędziach obudowy. |  |
| **12** | **Obudowa** | Wartość wymagana | Szkielet obudowy i zawiasy mobilnej stacji roboczej wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące klawiaturę mobilnej stacji roboczej, po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. |  |
| **13** | **BIOS** | Wartość wymagana | BIOS producenta oferowanej mobilnej stacji roboczej zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego mobilnej stacji roboczej lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji mobilnej stacji roboczej (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z możliwością wpisywania min. znaków specjalnych. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła systemowego/użytkownika, administratora (hasła niezależne), Blokowanie hasłem systemowym/użytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja umożliwiająca założenie hasła na dysk, informację o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.  Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym. |  |
| **14** | **Certyfikaty** | Wartość wymagana | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny (należy załączyć do oferty)  Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważny (należy załączyć do oferty)  Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu lub równoważny (należy załączyć do oferty)  Certyfikacja TCO lub równoważna dla oferowanego modelu dostępna na stronie <https://tcocertified.com/product-finder/> lub załączyć certyfikat do oferty  Deklaracja zgodności CE lub równoważna (załączyć do oferty) |  |
| **15** | **Ergonomia** | Wartość maksymalna | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB |  |
| **16** | **Bezpieczeństwo** | Wartość minimalna | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez mobilną stacje roboczą kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez mobilną stacje roboczą kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.  Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)  Czytnik linii papilarnych |  |
| **17** | **Zarządzanie zdalne** | Wartość wymagana | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania mobilnej stacji roboczej na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia mobilnej stacji roboczej podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:  monitorowanie konfiguracji komponentów mobilnej stacji roboczej - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;  zdalną konfigurację ustawień BIOS,  zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;  zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie;  zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.  technologia zarządzania i monitorowania mobilnej stacji roboczej na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (<http://www.dmtf.org/standards/wsman>) oraz DASH (<http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/>)  nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.  wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego  sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji  w pełni aktywna konsola zarządzania wyświetlająca informacje i zachowująca pełną funkcjonalność nawet podczas restartów mobilnej stacji roboczej zarządzanego. |  |
| **18** | **System operacyjny** | Wartość wymagana | Windows 11 Professional lub równoważny, fabrycznie preinstalowany przez Producenta oferowanej mobilnej stacji roboczej.  Parametry równoważności:  Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2019;  Zarządzanie mobilną stacją roboczą poprzez Zasady Grup (GPO)  Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego;  Zainstalowany system operacyjny nie może wymagać aktywacji za pomocą telefonu lub ręcznego wpisania klucza licencyjnego.  Oferowany system operacyjny: musi być nieograniczona w czasie;  pozwalać na użytkownie komercyjne;  umożliwiać instalacje na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy;  Graficzny interfejs w języku polskim |  |
| **19** | **Oprogramowanie dodatkowe** | Wartość wymagana | Dołączone do oferowanej mobilnej stacji roboczej oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:  - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,  - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:                  a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji                  b. dacie wydania ostatniej aktualizacji                  c. priorytecie aktualizacji                  d. zgodność z systemami operacyjnymi                  e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja |  |
| **20** | **Porty i złącza** | Wartość minimalna | Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 typ A, 2x Thunderbolt 4, 1x RJ - 45 [fizyczny port], port audio combo, gniazdo linki zabezpieczającej |  |
| **21** | **Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne** | Wartość wymagana | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.  Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacji mobilnej stacji roboczej, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji mobilnej stacji roboczej, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)  3-letnia gwarancja producenta lub autoryzowanego punktu serwisowego świadczona na miejscu u klienta  W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |

**MONITORY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | Rodzaj wartości | Wartości wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę |
| **1.** | **Typ wyświetlacza** | Wartość minimalna | Matryca w technologii z rodzin IPS lub VA, odwzorowująca 16,7 miliona kolorów z podświetleniem LED oraz matową powierzchnią przeciwodblaskową |  |
| **2.** | **Przekątna ekranu** | Wartość minimalna | 27” |  |
| **3.** | **Format ekranu** | Wartość minimalna | 16:9 |  |
| **4.** | **Rozdzielczość podstawowa** | Wartość minimalna | 2560 x 1440 (WQHD) |  |
| **5.** | **Złącza** | Wartość minimalna | HDMI -1szt.  DisplayPort - 1 szt.  Wyjście słuchawkowe - 1 szt.  USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.  USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.  AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| **6.** | **Kontrast statyczny** | Wartość minimalna | 1100:1 |  |
| **7.** | **Czas reakcji** | Wartość minimalna | 0,5 ms |  |
| **8.** | **Gwarancja producenta** | Wartość minimalna | 36 miesięcy |  |
| **9.** | **Dodatkowe parametry** | Wartość wymagana | Menu w języku polskim  Regulacja wysokości, funkcja pochyłu  Regulacja wysokości ekranu minimum 100 mm w pionie;  Pochylenie ekranu w musi zawierać zakres min. od -3° do 15°  Obrót względem osi pionowej w zakresie min.+/- 40°  Obrót względem osi pionowej w zakresie min.+/- 40°  Wbudowana w monitor funkcja ograniczenia emisji światła niebieskiego  Obudowa ciemna, matowa |  |

**SPRZĘT PERYFERYJNY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa parametru** | Rodzaj wartości | Wartości wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę |
| **1.** | **Typ i zastosowanie** | Wartość wymagana | Mysz i klawiatura multimedialna przeznaczona do pracy biurowej |  |
| **2** | **Stan** | Wartość wymagana | Fabrycznie nowy, wolny od wad producenta |  |
| **2.** | **Łączność** | Wartość wymagana | Bezprzewodowa |  |
| **3.** | **Interfejs** | Wartość wymagana | USB, 2,4G |  |
| **4.** | **Kolor** | Wartość wymagana | ciemny (czarny, szary) |  |
| **5.** | **Sensor myszy z zestawu** | Wartość wymagana | Optyczny |  |
| **6.** | **Profil myszy** | Wartość minimalna | Praworęczny |  |
| **7.** | **Rozdzielczość myszy** | Wartość minimalna | 1000 DPI |  |
| **8** | **Gwarancja wykonawcy** | Wartość minimalna | 36 miesięcy |  |
| **9.** | **Dodatkowe parametry** | Wartość minimalna | Klawisze multimedialne/funkcyjne  Klawisze numeryczne  Podpórka pod nadgarstki  Cicha praca klawiszy  Zaokrąglone do środka klawisze  Podwyższona ochrona przed zalaniem  Baterie 2x AAA dla klawiatury  Bateria 1x AA dla myszy  Zestaw musi zawierać komplet baterii i nanoodbiornik USB |  |

**TORBA NA LAPTOPA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa parametru** | Rodzaj wartości | Wartości wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę |
| **1.** | **kompatybilność** | Wartość wymagana | Zgodnie z zaoferowanymi mobilnymi stacjami roboczymi |  |
| **2.** | **Liczba komór** | Wartość minimalna | 2 |  |
| **3.** | **Rodzaj zapięcia** | Wartość minimalna | Zamek błyskawiczny |  |
| **4.** | **Kolor** | Wartość wymagana | Ciemny (czarny, szary) |  |
| **5.** | **Gwarancja wykonawcy** | Wartość minimalna | 36 miesięcy |  |
| **6.** | **Dodatkowe informacje** | Wartość wymagana | Odpinany pasek na ramię  Wzmacniana wygodna rączka  Pas mocujący do walizki  Wodoodporność |  |

*W załączeniu do oferty przedstawiona zostaje dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie wymagań szczegółowych dla zaoferowanego sprzętu.*

* + 1. **Cena**

Cena oferty brutto za **realizację całego zamówienia (C)** wynosi: ……………………….. zł (słownie: ………………………), w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki: ……. %.

C = Cr\*80 + Cm\*70 + Cs\*80 + Ct\*80

Cr = Cena 1 szt. mobilnej stacji roboczej wynosi: ……………… zł brutto (słownie: ……………….), w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki: …….%;

Cm = Cena 1 szt. monitora wynosi: ……………… zł brutto (słownie: ……………….), w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki: …….%;

Cs = Cena 1 zestawu sprzętu peryferyjnego (tj. 1 myszka komputerowa i 1 klawiatura) wynosi: ……………… zł brutto (słownie: ……………….), w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki: …….%;

Ct = Cena 1 szt. torby na laptopa wynosi: ……………… zł brutto (słownie: ……………….), w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki: …….%.

* + 1. **Czas realizacji dostawy**

Oświadczamy, iż czas realizacji dostawy będzie wynosił: ………… dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

*(Maksymalny deklarowany czas realizacji dostawy wynosi 90 dni kalendarzowych. Minimalny możliwy do zadeklarowania czas dostawy wynosi 20 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje czas dłuższy niż 90 dni kalendarzowych, Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.)* *W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje czas krótszy niż 20 dni kalendarzowych, do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie 20 dni kalendarzowych.*

Celem weryfikacji i porównania poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga załączenia do oferty harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

* 1. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
  2. **OŚWIADCZAMY,** że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
  3. **OŚWIADCZAMY,** że przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  4. **OŚWIADCZAMY,** że wnieśliśmy wadium w formie: ………………………………………………, Zwrot wadium należy dokonać na rachunek bankowy Wykonawcy : …………………………….(w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza).
  5. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia ~~12.04.2023.~~ **15.04.2023** r.
  6. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ**, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą , na warunkach w nich określonych.
  7. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ**, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto.
  8. **OŚWIADCZAMY**, że w zaproponowanych przez nas cenach ryczałtowych brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz wszystkie czynniki cenotwórcze związane z realizacją Zamówienia, w tym upusty i rabaty.
  9. **OŚWIADCZAMY**, iż wybór oferty:

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wartość usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł netto\*

* 1. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
  2. **SKŁADAMY** ofertę na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ stronach.
  3. Wraz z ofertą **SKŁADAMY** następujące oświadczenia i dokumenty:

1. harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia,
2. ……………….
3. ……………….

*Informacja dla Wykonawcy:*

*Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.*

*\*niepotrzebne skreślić*

*\*\* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).*

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ) ( Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)