Znak postępowania: **PT.2370.1.2021**

**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Przedmiar robót**

 **na realizację zamówienia:**

**Remont nawierzchni placu manewrowego strażnicy**

**KP PSP Pszczyna.**

|  |
| --- |
| **Formularz 2 - kosztorys ślepy** |
| Remont nawierzchni placu manewrowego strażnicy KP PSP Pszczyna |
| Nr poz. | Podstawa | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  |  |  | **1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE** |  |  |
| 1 | KNR AT-03 0102/03  | D 01.02.04 | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości średnio 6 cm - materiał do zagospodarowania przez wykonawcę - w wycenie należy uwzględnić potrącenie za pozyskany materiał oraz odwóz materiału na składowisko wykonawcy |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 2725 |
| 2 | KNR 2- 31 0813- 03  |  D 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał do utylizacji  | mb |   |
|   |   |   |   |   | 177 |
|  |  |  | **2 REMONT NAWIERZCHNI** |  |  |
| 2 | KNR 2-31 1004/06  | D - 05.03.05 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 2725 |
| 3 | KNR 2-31 1004/07  | D - 05.03.05 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 2725 |
| 4 | KNR 2- 31 0403- 03 | D - 08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki nowe | mb |  |
|   |   |   |   |   | 177 |
| 5 | KNR 2-31 0108/02  | D - 05.03.05 | Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - wyrównanie warstwą asfaltobetonową gr 3cm - mieszanka AC11W |   |   |
|   |   |   | 2725\*0,03\*2,5 | t | 204,4 |
| 6 | KNR 2-31 1004/07  | D - 05.03.05 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 2725 |
| 7 | KNR 2-31 0310/05  | D - 05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - mieszanka AC11S. |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 2725 |
| 8 | KNR 2-31 1406/02  | D-03.02.01 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych |   |   |
|   |   |   |   | szt | 14 |