|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 11** |

Wykonawca:

…………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODLEGAJĄCYCH PUNKTACJI w zakresie części 5**

**Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” – liczba części 14**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PARAMETR OCENIANY** | **LICZBA PUNKTÓW** | **PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ**  (Kolumnę uzupełnia Wykonawca) |
| **CZĘŚĆ NR 5 ŚLUZY - ZESTAW** | | | |
| 1. | Użycie szyby bez ram i ościeżnic o grubości nie mniejszej niż 12mm, pozwalające na pełen wgląd do wnętrza komory oraz umożliwiające łatwe utrzymanie w czystości | * TAK – 40 pkt * NIE – 0 pkt | TAK  NIE |
| 2. | Zamek wbudowany w klamkę. | * TAK – 30 pkt * NIE – 0 pkt | TAK  NIE |
| 3. | Każda śluza wyposażona w min. 4 szt. lamp UV typu C na okno. | * TAK – 30 pkt * NIE – 0 pkt | TAK  NIE |

|  |
| --- |
| ............................, dnia ................................. |
|  |