Braki stwierdzone po przeglądzie sprzętu LSS w dniu 12.09.2018 r.

* kamizelka nr 7216 – brak czterech pasków;



* kamizelka nr 7217 – rozdarta na piersiach;



* kamizelka nr 7227 – brak paska zapięcia bocznego na szelce z numerem;



* kamizelka nr 7242 – zniszczona, rozerwana, przetarta, wcześniej zgłaszane;




* kamizelka nr 7244 – odpruty pasek od wewnątrz pod portem IR;



* GPS naderwany kabel;



* Brak zawleczek od granatów, połamane nasady;



* Zniszczone osłony baterii w opaskach na rękę;



* Brak końcówki do justowania do UKM;
* Złamana końcówka RPG, porysowane, brak pasków nośnych??




* Brak trzech haczyków w opaskach na hełm;



* Połamane zawiasy w skrzyniach oraz brak metalowych tulejek zamykających;
* Zerwany gwint śrub mocujących nadajnik laserowy do lufy karabinu, kilka sztuk;





* Starte końcówki wkrętaków uniemożliwiające ustawienie nadajnika laserowego;

