|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość  brutto |
| **Kasetka metalowa na broń i amunicję /Bezpieczny pojemnik/**  **kl. S 1**  **zamek kluczowy typ 2 klasa A** | 9 |  |  |
| **Kasetka metalowa z pojedynczym dnem**  **Zamki cylindryczne** | 5 |  |  |
| **Szafa metalowa ubraniowa na nóżkach /BHP/** | 4 |  |  |
| **wieszak W24 - Halmar** | 4 |  |  |
| **SUMA** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta nr 1 K M S1** | | | | | |
| Nazwa | Wymiary zewnętrzne mm  opis | Wymóg normy/ zgodności | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość  brutto |
| **Kasetka metalowa na broń i amunicję /Bezpieczny pojemnik/**  **kl. S 1**  **zamek kluczowy typ 2 klasa A** | wys. x szer. x gł.  100 x 300 x 200  Mocowanie do podłoża  **kolor** RAL7035 | kl. S 1 wg PN -EN 14450: 2006 oraz zastosowane w nich zamki zgodne z Polską Normą PN-EN 1300  mają spełniać wymagania stawiane  urządzeniom do przechowywania broni i amunicji zawartych w  \* Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.10.2011 r w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.  ( Dz. U. Nr 245 poz. 1462) wraz z późniejszymi zmianami,  \* Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26.08.2014 r w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. poz. 1224)  **Kasetki oraz montowane zamki**  **muszą posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji** | 9 |  |  |
| **Wymagane certyfikaty do załączenia wraz z ofertą oraz do każdej dostarczonej kasetki**  **Aktualne Certyfikaty które mają być kompletne zawierać wszystkie strony oryginału**  **podpisane przez wykonawcę za zgodność z oryginałem** | | | | | |
| ***\*Certyfikat*** *zgodności IPM dla urządzeń potwierdzających że wyrób spełnia wymagania zgodności z klasą S1 (wg PN-EN 14450:2006) zawarte Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.10.2011 r w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.( Dz.U. Nr 245 poz. 1462) wraz z późniejszymi zmianami ,Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26.08.2014 r w sprawie przechowywania ,noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. poz. 1224)* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta nr 2 K M** | | | | | |
| Nazwa | Wymiary zewnętrzne mm opis | Wymóg normy/ zgodności | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość  brutto |
| **Kasetka metalowa**  **z pojedynczym dnem**  Zamki cylindryczne | wys. x szer. x gł.  60 x 250 x 180  Wykonane z blachy 0,8-1,5 mm  Mocowanie do podłoża  **kolor** RAL7035 | Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta nr 3 SZ BHP** | | | | | |
| Nazwa | Wymiary zewnętrzne mm | Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość  brutto |
| **Szafa metalowa ubraniowa na nóżkach /BHP/**  Zdjęcie wyłącznie przykładowe poglądowe | wys. x szer. x gł.  nie mn. niż 1800x 600 x 490-500  (szer. jednej komory 30) | Wykonana są z blachy stalowej o gr min 0,8 -1 mm  Dwudrzwiowa /dwukomorowa/ szafa ubraniowa na nóżkach  Każda komora wyposażona w półkę, uchwyty na ubrania , belka na wieszaki ,lusterko  Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne  Nóżki wyposażone w regulatory wysokości  Zamki z wkładką patentową z 2 kluczami    **kolor:** Ral 7035 | 4 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta nr 4 WP** | | | | | |
| Nazwa | Wymiary zewnętrzne mm | Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość  brutto |
| **wieszak**  **W24 - Halmar**  **C:\Users\DorotaCyran\Desktop\0_0_productGfx_a98f6b7e96f86aa00c356bba7eba90a2.jpg** | **Wymiary:**  Wysokość  1800 | **Materiał:**  Stal chromowana  **Kolor:**  chrom | 4 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa do magazynu sprzętu kwaterunkowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ul**. Kusocińskiego 51 25 – 045 Kielce .** Rozładunek w miejscu wskazanym przez zamawiającego po stronie dostawcy. | |
| 2 | Cena jednostkowa brutto oferowanego asortymentu na fakturze musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. | |
| 3 | Gwarancja 24 miesiące | |
|  | **Kryteria i warunki formalne** | |
| 1 | Termin dostawy | w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia |
| 2 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy |
| 3 | Warunki płatności | 30 dni od daty wpływu faktury na rachunek wykonawcy |