Pakiet nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są trzewiki przemysłowe ze skóry z wentylacją, odporne na działanie olejów, smarów, benzyny, zdarcia i przecięcia, męskie.
2. **Wymagany model obuwia: PPO model 502 Półbuty bezpieczne, ISO 20345:11 S1 P SRC**
3. Ilość: 6 par

rozmiary:

40 – 1 szt

41 – 2 szt,

42 - 1 szt.,

44 – 2 szt.

1. Dostarczone obuwie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Do dostarczanego obuwia Wykonawca dołączy deklarację zgodności WE i instrukcję użytkowania sporządzoną w języku polskim zawierającą:
• Nazwę i adres producenta lub jego uprawnionego przedstawiciela
• Zasady przechowywania, użytkowania, konserwacji, obsługi i dezynfekcji wyrobu,
• Parametry stwierdzone podczas badań technicznych, sprawdzających poziom ochrony lub klasę ochrony,

• Datę ważności lub okresu trwałości środków ochrony indywidualnej lub określonych
ich części składowych
• Wyjaśnienia znaczenia ewentualnych oznaczeń.

1. Na metce/obuwiu musi być zawarta informacja dotycząca jego rozmiaru; pozostałe: nazwa producenta, nazwa wyrobu/symbol wzoru (modelu) obuwia, materiały użyte do produkcji obuwia, wskazanie sposobu czyszczenia konserwacji, warunków użytkowania, powinny być umieszczone bądź na opakowaniu jednostkowym, bądź bezpośrednio na obuwiu albo na ulotce dołączonej do obuwia.
2. Każdy dostarczony wyrób obuwia ochronnego musi być w sposób trwały oznakowany znakiem CE, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów