# ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

**FORMULARZ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**……………………………………………………….**

**marka, model oferowanego samochodu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA** | **OPIS OFEROWANEGO**  **PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
|  | Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2023 | Rok produkcji ……………………… |
|  | Nadwozie z przedłużoną kabiną, całkowicie przeszklone, drzwi boczne przesuwne z prawej strony, drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe |  |
|  | Przestrzeń bagażowa – długość przestrzeni ładunkowej za 3 rzędem foteli minimum 1 m |  |
|  | Samochód przeznaczony do przewozu ośmiu osób oraz kierowcy. Samochód przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, musi posiadać atestowane pasy bezpieczeństwa mocujące wózek z osobą niepełnosprawną w miejscu złożonego środkowego fotela w 3 rzędzie pojazdu lub ustawienie i zakotwiczenie wózka inwalidzkiego z osobą niepełnosprawną za trzecim rzędem foteli oraz posiadać najazd aluminiowy dla wózka inwalidzkiego – od tylnych drzwi pojazdu. |  |
|  | Nadwozie pokryte lakierem | Nadwozie pokryte lakierem w kolorze ……… |
|  | Silnik o minimalnej mocy 140 KM | Moc silnika………………. KM |
|  | Rodzaj paliwa – olej napędowy |  |
|  | Manualna lub automatyczna skrzynia biegów | Skrzynia biegów…………………………. |
|  | Napęd na koła przednie |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie |  |
|  | Szyby boczne i tylne przyciemnione |  |
|  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
|  | Układ hamulcowy min. z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |
|  | Kierownica regulowana min. w jednej płaszczyźnie |  |
|  | Centralny zamek zdalnie sterowany + immobiliser |  |
|  | Poduszki powietrzne – przednie poduszki powietrzne (kierowca + pasażer) |  |
|  | Wszystkie zagłówki regulowane na wysokość lub zagłówki zintegrowane w części pasażerskiej |  |
|  | Klimatyzacja rozbudowana w części pasażerskiej |  |
|  | Ogrzewanie rozbudowane w części pasażerskiej |  |
|  | Reflektory przednie regulowane ręcznie lub elektrycznie z miejsca kierowcy |  |
|  | Oświetlenie przeciwmgłowe (przód i tył) |  |
|  | Komputer pokładowy |  |
|  | Tapicerka materiałowa, podsufitka na całości pojazdu |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla kierowcy i pasażerów |  |
|  | Czujniki cofania |  |
|  | Radioodtwarzacz oraz głośniki – przód i tył |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | Komplet kół z oponami wielosezonowymi |  |
|  | Komplet dywaników podłogowych |  |
|  | Gaśnica |  |
|  | Apteczka pierwszej pomocy |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | Chlapacze przednie kół |  |
|  | Możliwość demontażu drugiego i trzeciego rzędu foteli bez narzędzi |  |
|  | Norma EURO 6 |  |
|  | Zużycie energii – maks. 3,24 MJ/km | Zużycie energii ………….. MJ/km |
|  | Okres gwarancji na perforację nadwozia – minimum 72 miesiące | …………….. miesiące |
|  | Okres gwarancji na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące | ……………... miesiące |

**Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,**

**podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**