Normy które musi spełniać hełm do zamówienia

- regulacja rozmiaru głowy 50-66 cm.

- masa maksymalna 1385 kg.

- temperatura max – 40 stopni Celcjusza

- hełm musi być wykonany z tworzywa kompozytowego i dodatkowo wzmocniony tkaniną aramidową

- regulacja rozmiaru głowy na hełmie bez konieczności odkrywania nakarcznika

- kolor luminescencyjny