Załącznik nr 2

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

 **WIATA DLA PALACZY - 2 SZT**

1. *Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie i montaż wiat dla palaczy
 w kompleksie wojskowym JW 1749, 70-904 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250*

 2. Wykonanie:

 - wiata powinna składać się z modułów na ścianie tylnej, ścianach bocznych,
 ściana przednia zabudowana bez drzwi;

 - dach i ściany powinny być wykonane z poliwęglanu komorowego grubość
 ok. 8 mm lub podobnego materiału, odpornego na działania zewnętrzne
 i mechaniczne ( pęknięcia, zarysowania itp.);

 - kolor ścian – biały ( bezbarwny );

 - kolor dachu – biały ( dymiony, bezbarwny );

 - konstrukcja wykonana ze stalowych elementów o przekroju okrągłym,
 prostokątnym lub kwadratowym;

 - dach łukowaty lub prosty ze spadkiem;

 - konstrukcja stalowa malowana proszkowo z palety kolorów RAL odporna
 na warunki atmosferyczne, stabilna i bezpieczna;

 - kolor RAL 7035;

 - wyposażenie:

 ławka mocowana na tylnej ścianie,

 kosz- popielniczka,

 naklejka - „ PALARNIA” , „ TU WOLNO PALIĆ”

 - wymiary wiaty:

 długość: ok. – 3000 mm;

 głębokość: ok.– 2200 mm;

 wysokość: ok. – 2300 mm;

 - konstrukcja mocowana do podłoża;

 - gwarancja: 24 miesiące.